**Vec: Vyžiadanie cenovej ponuky - prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.**

**1) Identifikačné údaje žiadateľa:**

Názov: AGRIFOP, a.s. Stakčín

IČO: 31713238

Adresa: Na Troskách 1635/3

Kontaktná osoba: Ing. Špunta Martin

Tel. č.: 0907 978 072

E-mail: martin.spunta@agrifop.sk

Spoločnosť AGRIFOP, a.s. Stakčín vás v zmysle **Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020** žiada o zaslanie cenovej ponuky na dodávku stroja s technickou špecifikáciou:

**2) Predmet zákazky:**

1) Napájačky pre dojnice,

2) Ventilátory pre dojnice

**Opis predmetu zákazky:**

1. Napájačky pre dojnice – 16 ks
* rýchlodrenážny napájací žľab (s výhrevom) na podlahu
* Materiál: nerez
* ochranný kryt
* plavák s prietokom min. 70 l/min pri 3 baroch
* Dĺžka žľabu: max. 1,5 m
* Šírka žľabu: max. 0,6 m
* Objem žľabu: min. 65 l
* Výpust na vodu s priemerom min. 100 mm
* Vrátane ohrevných telies min. 24 V / 350 W, transformátora, výhrevných káblov na prívod vody, termostatov a ohrevných telies na ventil
* Požadovaný počet termostatov: 6 ks
* Cena vrátane pontáže
1. Ventilátor pre dojnice – 10 ks
* cyklónový ventilátor
* telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna
* počet deflektorov : 4 ks
* maximálne rozmery : šírka 1730 mm, výška 1640 mm.
* maximálna hmotnosť ventilátora do 110 kg.
* napájanie: 380 V
* elektrický príkon max. 1,3 kW.
* vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu.
* prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.
* množstvo preneseného vzduchu min. 40 000 m3/hod.
* možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu Technická špecifikácia pre Thi kontroler

Ovládanie výkonu ventilátorov na základe THI Indexu.

* Zariadenie disponuje s vlastným wifi signálom- áno
* Možnosť pripojenia na internet-áno
* Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu - áno
* Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.- áno
* Pripojenie 4 x 0-10 V - áno
* 1 fáza, 230 V/50/60 Hz - áno
* Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra -áno
* Požadovaný počet kusov: 1 ks
* elektroinštalačný a kotviaci materiál
* možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča.

Technická špecifikácia pre frekvenčný menič

* Automatické riadenie systému ventilácie
* 3 fázy
* Napätie 400 V, 50/60Hz
* 0-10V vstup
* Krytie IP 55
* 32 Amp.
* Vstavaný ventilátor na chladenie
* Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre
* Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
* možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti
* požadovaný počet kusov: 1 ks
* cena vrátane montáže

Tovary, ktoré sú predmetom zákazky musia spĺňať príslušné požiadavky, ktoré sú stanovené ako minimálne, pričom uchádzači môžu ponúknuť tovar/službu s ekvivalentnými, resp. vyššími kvalitatívnymi alebo výkonnostnými parametrami ako sú požadované.

**3) Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

do 20.06.2022

**4) Spôsob predloženia cenovej ponuky:**

Prostredníctvom webového sídla JESEPHINE.

**5) Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:**

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako aritmetický priemer z predložených cenových ponúk na predmet zákazky.

**7) Ďalšie informácie:**

Tento prieskum nevedie k podpisu zmluvy, ale je použitý s cieľom získať prehľad o cene za predmet zákazky v súčasnosti a bude použitý pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre potreby verejného obstarávania podľa Usmernenia PPA č. 8/2017 na rovnaký predmet zákazky.

Uchádzač deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky a uvedením ceny za predmet zákazky deklaruje svoju vôľu poskytnúť plnenie – dodať tovar za navrhnutú cenu.

V Dlhom nad Cirochou, dňa 10.06.2022

 .....................................

 Ing. Martin Špunta

 *na základe plnej moci*