**Špecifikácia - príloha B**

**- objekt Administratívna budova Olejkárska -**

**Technická špecifikácia / plastové okná**

○ Profil : 5 komorový SALAMANDER Perfect 73 mm, U=1,3 W(m²·K)

○ Zasklenie : 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K), teplý rámik SWISSPACER

○ Kovanie : bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, trojité tesnenie

**Rozmer Druh Profil/Farba ks**

2380mm x 2020mm Plastové okno štvordielne hore fix, dole otváravo sklopné 5K / biela 1

○ horizontálna žalúzia celotieniace vyhotovenie 6 6K / biela 2

○ siete proti hmyzu pevné vkladacie 6 6K / biela 2

○ vonkajšie parapety 6 6K / biela 1

○ vnútorné parapety 6 6K / biela 1



- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

**Cenová ponuka musí obsahovať:**

○ komplet demontáž železného okna a odvoz okna

○ osadenie okna

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu

○ dodávka a montáž okenných žalúzií a sieťok proti hmyzu