**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Nákladné vozidlo s návesom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **náves** | **1** |  |  | Technická špecifikácia* Celková hmotnosť min 35000 kg
* Pohotovostná hmotnosť max 6450 kg
* Celková výška max 3800 mm
* Šírka nakladacieho priestoru min 2400 mm
* Objem min 57m3

Podvozok* Oceľová klzná doska, hrubá 8 mm
* 2” kráľovský čap , demontovateľný zospodu
* Oceľové podpery sedla
* Držiak rezervy na dve kolesá
* Bočné zábrany proti vklineniu
* Hliníkový vzduchojem – 120 L
* Sklápací zadný nárazník
* Skrinka na náradie
* Proti hlukové uloženie korby

Nápravy a pruženie* 3x náprava SAF INTRADISK CD, technické zaťaženie 9000kg/náprava
* Pneumatické pruženie
* Zdvíhacia 1-vá náprava ovládaná automaticky
* Meranie zaťaženia náprav – Wabco Smartboard
* Ventil nastavenia výšky podvozku , ovládanie ručné

Kolesá a disky* Prémiové pneumatiky 6x 385/65 R 22,5
* 6x hliníkové disky , prelis 120 mm
* Polkruhové blatníky sa zásterkami
* 2x zakladací klin s držiakmi

Brzdy* Kotúčové brzdy priemer 430mm
* Dvojkruhový brzdový systém Wabco
* Pružinová parkovacia brzda
* Bezpečnostný systém RSS proti prevráteniu
* EBS zástrčka, pneumatická prípojka červená a žltá umiestnená na prednom čele

Elektrický systém* 24 V elektrický systém spĺňajúci požiadavky ADR trieda EX II
* Zadné pracovné svetlá LED – 2ks
* Multifunkčné zadné svetlá

Nadstavba* Nadstavba vyrobená z hliníkových dvojvrstvových profilov
* Vnútorná hrúbka bočných stien min. 2,5 mm
* Hliníková podlaha, hrúbka min. 7 mm
* Klapka/Dvojkrídlové zadné dvere so zosilneným obvodovým rámom a dvojitým gumovým tesnením
* Každé krídlo dverí je vybavené jednou uzamykacou tyčou a jednou výsypkou
* Prípravok na vysýpanie cez výsypku

Strešný systém* Rolovacia plachta s hliníkovými rúrkami, ovládaná ručne
* 4 x sklopná odnímateľná obruč
* 4 x vertikálne upínacie popruhy s račňami
* 1 x kľuč na navíjanie plachty
* 1 x tyč na ovládanie plachty
* Rebrík 3,5m

Hydraulický systém* Hydraulický válec Hyva , zdvih 7,6 m, uhol vyklápania 45 stupňov
* 3/4 " hydraulické pripojenie, pracovný tlak do 190 BAR

Možnosť prepravovať paletizovaný tovarOEV – technický preukaz – časť IICertifikát o konformite výrobku - COC CEMNT CertifikátNáves neregistrovaný , nový |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |