**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Modernizácia prevádzky vinárskeho podniku H2G, s.r.o v obci Nevidzany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Nerezová nádrž SDP pravouhlá delená s DP** | **5** |  |  | * objem nádrže 2000 l + 1000 l * min. výška plášťa = 2000 mm, min. celková výška 2450 mm * rozmery (hĺbka x šírka) = 1900 x 1050 mm * osadené na mieru v rámci vínnej pivnice * 4x nohy vysoké 250 mm (2x predné nohyy výškovo nastaviteľné) * 2x excentrické dno a veko nádrže * 2x nalievacie hrdlo DN50 + dvojčinný ventil * 2x totálna výpust s guľovým ventilom 5/4´ * 2x stáčací výpust s guľovým ventilom 5/4´ * 2x ochutnávací ventil CAE ½“ * 2x oválne dvere CAE 305 x 440 mm, rám dvier vylisovaný priamo v plášti nádrže * 2x otvorený stavoznak * 2x duplikátor chladenia * 2x priestor na snímač * 1x držiak rebríku |  |  |  |
| **2** | **Elektrický prietokový pastér** | **1** |  |  | * dĺžka – min. 750 mm * šírka – min 850 mm * výška – min 1400 mm * hmotnosť – max- 150 kg * výkon: 200 l/hod * objem vody: 30 litrov * dobra ohrevu: 15 minút * materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe |  |  |  |
| **3** | **Lineárny gravitačný plniaci stroj s hladinovou sondou v nádrži** | **1** |  |  | * dĺžka – min. 550 mm * šírka – min 500 mm * výška – min 1000 mm * hmotnosť – max. 50 kg * výkon: 200 l/hod * objem nádoby: 25 litrov * výška fliaš – max. 350 mm * priemer fliaš – max. 125 mm * materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe |  |  |  |
| **4** | **Chladiaci agregát** | **1** |  |  | * jedná sa o chladiaci okruh s príslušnými ochranami, scroll kompresor, vzduchom chladený kondenzátor, axiálne ventilátory, reguláciu, plastový otvorený zásobník vody, výparník ponorený v zásobníku, čerpadlo s bypasom, elektro rozvodnicu. * zariadenie obsahuje aj digitálny regulátor teploty a zobrazovanie poruchy v skrinke diaľkové ovládania * rám = železný profil zinkovaný v ohni + nerezové plechy * funkcia tepelného čerpadla s reverzným chodom – ochladzovanie vzduchu a ohrev vody * zariadenie obsahuje: **chladiaci agregát, automatické zastavovanie čerpadla, nemrznúcu zmes propylénglykol (60 l)** |  |  |  |
| **5** | **Regulátor kvasenia** | **13** |  |  | * prenosný regulátor pre riadené kvasenie so snímačom teploty umiestneným na zadnej strane zariadenia, čo umožňuje regulátor vsunúť priamo do teplomerovej jímky na nádrži a prenášať ho medzi nádržami bez montáže. * V prípade prenosu sa regulátor vytiahne z teplomerovej jímky a elektrickej zásuvky danej nádrže a tým istým spôsobom sa prenesie do inej nádrže. |  |  |  |
| **6** | **Napájací transformátor** | **1** |  |  | * napájací transformátor pre regulátor kvasenia   (max. 12 jednotiek) |  |  |  |
| **8** | **Doprava + inštalácia** | **1** |  |  | doprava do prevádzky obstarávateľa + inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |