Príloha č. 1 Rámcovej dohody pre časť č. 3

**Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 3**

Obchodné meno: *(doplní uchádzač)*

Sídlo: *(doplní uchádzač)*

IČO: *(doplní uchádzač)*

**Predmet zákazky: „Ihly jednorazové“** na obdobie 36 mesiacov

**Časť č.** **3 - IHLA NA KANYLÁCIU BEZPEČNOSTNÁ**

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:***

**Časť č. 3: IHLA NA KANYLÁCIU BEZPEČNOSTNÁ**

1. **IHLA KRÍDELKOVÁ NA KANYLÁCIU BEZ PORTU BEZPEČNOSTNÁ S CHLOPŇOU**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla krídelková na kanyláciu bez portu bezpečnostná s chlopňou | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia | |
| materiál katétra: PUR |  |
| kontrastné pruhy: 3 resp. 4 RTG kontrastné pruhy po celej dĺžke katétra |  |
| krvná komôrka: transparentná s hydrofóbnou membránou |  |
| bezpečnostný prvok: pasívny kovový bezpečnostný prvok na hrote použitej ihly, aktivujúci sa automaticky po vytiahnutí ihly z katétra |  |
| port: bez portu |  |
| krídelká: fixačné |  |
| chlopňa: silikónová chlopňa zabraňujúca vytekaniu krvi pri odpojení katétra |  |
| bez: DEHP, latexu, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | G | Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok (ml/min.) od | Farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| 1 | 20 | 1,1 | 25 | 65 | ružová |  |  |
| 2 | 22 | 0,9 | 25 | 35 | modrá |  |  |

1. **IHLA KRÍDELKOVÁ NA KANYLÁCIU S PORTOM BEZPEČNOSTNÁ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ihla krídelková na kanyláciu s portom bezpečnostná | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny údaj: |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia | |
| materiál katétra: PUR |  |
| kontrastné pruhy: 3 resp. 4 RTG kontrastné pruhy po celej dĺžke katétra |  |
| krvná komôrka: transparentná s hydrofóbnou membránou |  |
| bezpečnostný prvok: pasívny kovový bezpečnostný prvok na hrote použitej ihly, aktivujúci sa automaticky po vytiahnutí ihly z katétra |  |
| port: s portom na podávanie liečiv |  |
| krídelká: fixačné |  |
| bez: DEHP, latexu, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | G | Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka katétra (mm) | Prietok (ml/min.) od | Farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| 1 | 16 | 1,7 | 50 | 196 | sivá |  |  |
| 2 | 18 | 1,3 | 45 | 96 | zelená |  |  |
| 3 | 20 | 1,1 | 33 | 61 | ružová |  |  |
| 4 | 22 | 0,9 | 25 | 36 | modrá |  |  |

|  |
| --- |
|  |

V ........................................, dňa ....................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka