**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Prenosné hasiace prístroje (ID 61718)**
2. Predmetom zákazky sú hasiace prístroje určené do vozidiel Hasičského záchranného zboru na doplnenie výbavy, prípadne na výmenu za prístroje po životnosti a za prístroje, ktoré nevyhoveli tlakovej skúške. Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg a prenosný penový 6 l hasiaci prístroj bude určený na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru pre modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí na vykonávanie záchranných prác po hromadnom nešťastí v súlade s medzinárodnou metodikou INSARAG.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tovar obstarávania**  | **Počet**  |
| * prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg
 | 832 ks (z toho 7 ks projekt moduly) |
| * prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg
 | 125 ks |
| * prenosný hasiaci prístroj penový 6 l
* držiak na hasiaci prístroj chrómový
 | 27 ks (projekt moduly)19 ks (projekt moduly) |
|  |  |

1. **Hlavný kód CPV:**

35111320-4 Prenosné hasiace prístroje

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S prenosnými hasiacimi prístrojmi sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie do miesta dodania bez poškodenia,
* vyloženie v mieste dodania bez poškodenia,
* zabezpečenie vykonávania opravy a plnenia prenosných hasiacich prístrojov osobami s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 11c ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov aj po uplynutí 24 mesačnej záručnej lehoty.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba prenosné hasiace prístroje funkčné, bez zjavných vád, dodané v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodané prenosné hasiace prístroje a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Prenosné hasiace prístroje musia byť nové, nepoužívané, zabalené v neporušených obaloch, nepoškodené. Prenosné hasiace prístroje nesmú byť recyklované, repasované, renovované a nie staršie ako rok od roku uvedenom v dátume výroby.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodané prenosné hasiace prístroje záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje na dodané prenosné hasiace prístroje vyznačiť vykonanie prvej kontroly s uvedením mesiaca a roka, ktorý bol predchádzajúcim mesiacom a rokom prislúchajúcim k dátumu prevzatia predmetu zákazky.
2. Verejný obstarávateľ požaduje na predmet zákazky zabezpečiť:
3. Odovzdanie dokumentácie – sprievodná dokumentácia od výrobcu v slovenskom jazyku, návod na použitie v slovenskom, záručné listy, pokyny na pripevnenie a inštaláciu hasiaceho prístroja v slovenskom jazyku a vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku (v prípade ak uvedené dokumenty nie sú vyhotovené v slovenskom jazyku k originálu sa priloží preklad do slovenského jazyka, pričom sa nepožaduje úradný preklad).
4. Popisné označenie hasiacich prístrojov vyhotovené v slovenskom jazyku minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov a ich vlastnosti musia spĺňať požiadavky podľa § 4 vyhlášky a podľa STN EN 3-7, STN EN 3-8, STN EN 3-9.
5. Na tlakovej nádobe každého hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľné vyznačené údaje podľa § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov a podľa STN EN 3-7, STN EN 3-8, STN EN 3-9.
6. Predmetom zákazky sa dodávateľ zaväzuje obstarávateľovi pred podpísaním zmluvy, predviesť vzorku daných typov hasiacich prístrojov. Termín a miesto predvedenia bude stanovený po vzájomnej dohode pred podpisom zmluvy. O priebehu a výsledku vykonaného predvedenia a overovania spíše verejný obstarávateľ záznam, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
7. Hasiace prístroje musia byť uvedené na trh v niektorom z členských štátov Európskej únie, vo Švajčiarskej konfederácii alebo v Tureckej republike, musia byť certifikované a spĺňať požiadavky STN EN 3 pre prenosné hasiace prístroje (jednotlivé prísl. Časti)
8. Na hasiacich prístrojoch musí byť vykonaná kontrola s príslušným rokom a miesiacom dodania (štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja) s potvrdením o vykonaní kontroly.
9. Vyhlásenie o zhode na zostavu hasiaceho prístroja v slovenskom jazyku podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Dodávateľ do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zašle elektronicky:
* Vyhlásenie o zhode ponúkaného typu hasiaceho prístroja vyhotovené v slovenskom jazyku, vydané výrobcom (v prípade ak nie je v slovenskom jazyku k originálu sa priloží preklad do slovenského jazyka, pričom sa nepožaduje úradný preklad)
1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

1. **Lehota dodania predmetu zákazky**

Dodanie tovaru do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo 6 kg, prášok A, B, C | 832 ks  |
| **Výrobca:**  | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Technické alebo katalógové listy:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) požadované technické vlastnosti** |
| 1. musí byť použiteľný na hasenie požiarov tried: A, B a C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A musí byť min. 21A,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. minimálna účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B musí byť min.113B,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. hasiaci prístroj musí mať celkovú výšku max. 570 mm,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. musí mať priemer nádoby max. 170 mm,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. výtlačným plynom hasiacej látky musí byť dusík (N2),
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. celková hmotnosť max. do 10 kg,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. hasiacou látkou musí byť prášok,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. hmotnosť hasiacej látky musí byť min. 6 kg,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. dostrek hasiaceho média musí byť minimálne 4 m,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. teplotný rozsah použitia hasiaceho prístroja musí byť od min -20 °C do min. +60 °C,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. musí byť pod stálym tlakom,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. musí mať zabudovaný manometer na kontrolu stáleho tlaku a prúdnicu (hadicu) na nasmerovanie hasebného prúdu,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. materiál nádoby musí byť z kovu,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. farba tlakovej nádoby musí byť červená,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. prevádzkový tlak musí byť min.15 bar,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. rok výroby nie starší ako predchádzajúci rok od roku v dátume dodania
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2****Prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo 5 kg CO2 |  125 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Technické alebo katalógové listy:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) požadované technické vlastnosti** |
| 1. použiteľný na hasenie požiarov tried B, C a elektrických zariadení pod napätím max. do 1000 V,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. minimálna hasiaca účinnosť pri požiaroch triedy B musí byť 113B,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. hmotnosť hasiaceho prístroja max. do 15 kg,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. hasiacou látkou musí byť oxid uhličitý CO2,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. musí mať množstvo náplne min. 5 kg,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. dostrek hasiaceho média musí byť minimálne 1,5 m,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. teplotný rozsah použitia musí byť od min. -30 °C do min +60 °C,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. musí byť pod stálym tlakom
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. obal musí byť z bezšvovej oceľovej tlakovej fľaše
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. farba nádoby musí byť červená,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. životnosť hasiaceho prístroja musí byť za dodržania odporúčaných podmienok skladovania od dátumu dodania minimálne 15 rokov.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. rok výroby nie starší ako predchádzajúci rok od roku v dátume dodania
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 3****Prenosný hasiaci prístroj penový 6 l** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo 6 l | 27 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Technické alebo katalógové listy:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **3.1) požadované technické vlastnosti** |
| 1. musí byť použiteľný na hasenie požiarov triedy A a B,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. možnosť hasenia aj zariadení, ktoré sú pod napätím max. do 1000 V,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. výtlačný prostriedok je dusík N2 alebo vzduch
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. teplotný rozsah použitia min. od + 5 °C do min.+ 60 ° C,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. doba činnosti min. 15 sek.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. hmotnosť max. do 10 kg,
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. farba nádoby musí byť červená.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. musí mať vnútornú antikoróznu úpravu
 | N/A | (Doplní uchádzač)) |
| 1. rok výroby nie starší ako predchádzajúci rok od roku v dátume dodania
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 4****Držiak na hasiaci prístroj chrómový** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 19 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Technické alebo katalógové listy:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **4.1) požadované technické vlastnosti** |
| 1. musí byť vyrobený z pochrómovanej ocele,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. musí byť v tvare hranatého otáznika,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. nemusí sa montovať, je z jedného kusa,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. musí byť samostatne stojací a nemusí sa upevniť do steny,
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. držiak musí slúžiť na zvislé uchytenie prenosného hasiaceho prístroja práškového 6 kg alebo penového 6 l.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*