**Przedmiar robót**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiekt**: | Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej zniszczonej podczas nawalnego deszczu w czasie powodzi |
| **Rodzaj robót**: | Roboty ziemne , drogowe i murowe kamieniarskie |
| **Adres budowy**: | leśnictwo Przysłup, 433-460 Wisła |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Secyfikacja**  **techniczna** | **Podstawa**  **ustalenia** | Opis robót | **Jedn. miary** | Obmiar |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Odtworzenie nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 27 leśnictwo Przysłup zniszczonej podczas nawalnego deszczu w czasie powodzi**  *Kod CPV: 45233142-6* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* |  | *KNR 4-01I0316-10-060* | *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej,grubość ścian ponad 70 cm obmiar : 1 m3*  *krotność= 1,00* | *m3* | *1,00* |
| *2* |  | *KNNR 100401-080-060* | *Wykonanie z brzegu, nadwodnego narzutu kamiennego luzem obmiar : 1.00x2.50)x10.00x2=50.00 m3*  *krotność= 1,00* | *m3* | *50,00* |
| *3* |  | *KNNR 60204-050-050* | *Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego 0-31.5 mm grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm obmiar : ( 100.00+47.00+498.00)x3.50=2257.50 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *2 237,50* |
| *4* |  | *KNNR 60113-040-050* | *Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31.5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm obmiar : 148.00x3.50=518.00 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *518,00* |