**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Sejačka*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Roľnícka spoločnosť,a.s.,980 41 Bottovo č.154,  IČO:31 580 700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Sejačka** | | |
| p.č. | ***Položka, požadovaný parameter*** | ***Požiadavky na parameter*** |
| 1. | Sejačka vohodná pre beozorbovú sejbu, sejbu do medziplodín a minimálne spracovanie pôdy | spĺňa |
| 2. | Pracovný záber 6m, | spĺňa  Pracovný záber: uviesť |
| 3. | Počet výsevných jednotiek min. 32ks, s rozostupom min. 18,75 cm | spĺňa  Počet výsevných jednotiek: uviesť  Rozostup výsevných jednotiek: uviesť |
| 4. | Rám stroje hydraulicky sklopný do transportnej polohy, transportná šírka do 3,00 m | spĺňa  Transportná šírka: uviesť |
| 6. | Individuálne uchytenie výsevných jednotiek na paralelograme s minimálnm zdvihom 35cm | spĺňa |
| 7. | Výsevná jednotka vybavená prerezávacím jednodiskovým koltrom (priemer min. 400 mm), uchytenie prerezávacieho koltru s výsevnou bodkou k paralelogramu jednotky pod dvojitým uhlom voči smeru jazdy | spĺňa |
| 8. | Železné koliesko na uzavretie výsevnej drážky | spĺňa |
| 9. | Samostatný hydraulicky prítlak na každu sejaciu jednotku min. 250kg | spĺňa |
| 10. | Nastavenie pracovnej hĺbky priamo na prerezávaciom koltri s výsevnou bodkou | spĺňa |
| 11. | 3x zásoník osiva s vlastným dávkovačom | spĺňa |
| 12. | Odlučovače pretlakového vzduchu na každej výsevnej jednotke . | spĺňa |
| 13. | Zásobníky na osivo s celkovou kapacitou min. 4000 (5000 l | spĺňa |
| 14. | Možnosť nastavenia toku osiva formou prepínacej klapky(predná rada, zadná rada, ober rady) | spĺňa |
| 15. | Systém kontroly jednotlivých semenovodov | spĺňa |
| 16. | Isobus pripojenie | spĺňa |
| 17. | 2 krát distrtubočná hlava osiva | spĺňa |
| 18. | Vzduchové brzdy | spĺňa |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Sejačka** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:**  **Uveďte typové označenie, značku stroja** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |