**Jednoetážové sušiace zariadenie pre vlašské orechy**

**Technický opis**

-sušiaci objem 10 m3 – 12 m3

-nastaviteľný čas miešacieho segmentu (miešacej skrutky)

-vyhrievanie tepelným min. 30 kw výmenníkom, alternatívne predpríprava pre priamy ohrev

-prietok ventilátora 22 000 - 25 000 m3

-hmotnosť   1,2 t - 1,6 t

-úchyty pre vysokozdvižný vozík, pre možnosť prenášania zariadenia

-analógové riadenie

-časovač na riadenie skrutky

-tepelné čidlo pre kontinuálne meranie teploty na vstupe a výstupe

-čidlá pre merania vlhkosti na vstupe ako aj výstupe

-manuálne ovládanie  vypúšťacieho výpustu orechov

-jednoduchá sezónna montáž/demontáž.

-servis v sezóne do 24h

-garancia dodavky náhradných dielov do 24h