**Názov predmetu zákazky: Nákup sejacieho stroja do špeciálnej rastlinnej výroby**

**Technická špecifikácia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Nákup sejacieho stroja do špeciálnej rastlinnej výroby** | | | | | |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota**  **(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky**  **(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Sejací stroj do špeciálnej rastlinnej výroby |  | počet | ks | 1 |  |
|  | dávkovací systém pre jedinečné umiestenie osiva pri vysokej rýchlosti | - | áno |  |
| Elektronické dávkovanie | - | umožňuje vypínanie sekcíí – osivo aj hnojivo |  |
| Počet riadkov | - | Min.: 12 /8 (min.: 450mm/750mm) |  |
| Variabilná aplikácia hnojiva aj osiva aj mikrogranulátu podľa aplikačných máp - šetrnná k živ. prostrediu | - | áno |  |
| Rozostup riadkov | mm | Min. 750/450 |  |
| Pracovná šírka | m | Min. 6,1 |  |
| Prepravná šírka | m | Min. 3 |  |
| Hmotnosť zo zásobníkmi | kg | Min.: 7000-9200 |  |
| Objem zásobníka osiva | l | Min. 12 x 90 l |  |
| Zásobník hnojiva | l | Min. 3000 |  |
| Mikrogranulát | l | Min. 12 x 17l |  |
| Výbava | | | |
| rám na | - | Min. 12riadkov/450mm |  |
| Zásobník na hnojivo | l | Min. 3000 |  |
| hydraulicky nastaviteľná teleskopická náprava | - | áno |  |
| Radar | - | áno |  |
| Ovládací systém pre Mikrogranulát | - | áno |  |
| Hydraulický prenos hmotnosti (nastavenie prítlaku) | - | áno |  |
| Prihnojovacie pätky | - | diskové |  |
| Čerchrač v zásobníku hnojiva | - | áno |  |
| Príslušenstvo | | | |
| Senzor | - | Min. 22 mm (min. 12 ks) |  |
| Zamačkávacie koliesko | - | Min. tvrdosť 60 - (min. 12 ks) |  |
| Čističe riadkov | - | plávajúce (min. 12 ks) |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Jana Urbanová - poľnoUrban, Hlavná 410, 92581 Diakovce, 927 01 | | | | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | | | | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov | | | | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | | áno |  |

Skladba ceny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | | **Cena spolu v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena spolu v EUR**  **s DPH** |
| **Nákup sejacieho stroja do špeciálnej**  **rastlinnej výroby** | Sejací stroj do špeciálnej rastlinnej  výroby (1 ks) |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: