|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: Jastrabá agro s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Horná Ždaňa č. 230, 966 04 Horná Ždaňa |
| IČO zadávateľa: 43 859 151 |
| Názov projektu: Modernizácia ŽV – Jastrabá agro |
| Názov zákazky: **Technológia dojenia pre ovce** |
|  |
| **Technológia dojenia pre ovce** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Dojáreň pre ovce s rýchlim odchodom 2x24 s fixáciou, kŕmnym žľabom, násypníkmi | Áno |  |
| Pozinkované prevedenie dojárne | Áno |  |
| Nerezové mliečne potrubie | Áno |  |
| Podtlakové potrubie z hrubostennej plastovej rúry | Áno |  |
| Dezinfekčné potrubie odolné voči teplej vode do 80°C | Áno |  |
| Doprava mlieka s nerezovou zbernou nádobou a mliečnym čerpadlom s príkonom od 0,55kW do 1,3kW | Áno |  |
| Mliečny tlakový filter | Áno |  |
| Riadenie pulzov pomocou elektronických pulzátorov s centrálnou pulzáciou | Áno |  |
| Čistiaci automat s automatickým dávkovaním chémie a s automatickým ohrevom s príkonom min. 24kW | Áno |  |
| Dojacie jednotky s automatickým membránovým ventilom a silikónovými strukovými gumami | Áno |  |
| Dezinfekčné držiaky kompatibilné s dojacími jednotkami s uchytením na dezinfekčné potrubie s nastaviteľným prietokom vody | Áno |  |
| 2ks olejové vývevy so spoločným výkonom min. 4300l/min | Áno |  |
| Riadenie vývev pomocou frekvenčného meniča | Áno |  |
| Pozinkované hradenie dojárne so zvislými prvkami uchytenia | Áno |  |
| 1ks Chladiaci tank s objemom 6000 l s čistiacim automatom priamo na nádrži, s automatickým vypúšťacím ventilom, s digitálnym ukazovateľom hladiny mlieka v nádrži, maximálny dĺžka chladiacej nádrže 3750mm, maximálny priemer nádrže 1850mm. | Áno |  |
| 4ks obojstranný kŕmny pás pre bezrohé ovce s individuálnym separačným headlockom. Dĺžka 1ks pásu 41 metrov, maximálna šírka kŕmneho pásu 750mm, miesto pre jednu ovcu min 330 mm, 4 ks motorická časť s príkonom max 4kW/ks, vkladacia časť s fotobunkou pojazdu s meraním odvíjania | Áno |  |
| Horizontálne pozinkované hradenia ustajňovacieho priestoru ovčina so zvislými prvkami uchytenia, min. 22ks bráničiek pre plynulý pohyb do a z dojárne | Áno |  |
| Liatinová hladinová napájačka pre ovce s plavákovým ventilom a napájaním 24V s príslušenstvom v počte min. 40ks. | Áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| **Technológia dojenia pre ovce** |  | 1 ks |  |
| **DPH 23 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača