**Greenity s.r.o.**

Poštová 5, Hronovce 935 61

IČO: 54571448; DIČ: 2121738234

Tel: +421 908 517069; E-mail: ondrejhrncsjar@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Sejačka – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

**Dôležité:** Pre všetky prípadné požiadavky zadávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovný záber | 4 m |  |
| 2. | Počet riadkov | 11 / 6 |  |
| 3. | Medziriadková vzdialenosť | 36,3 cm / 72,6 cm |  |
| 4. | Transportná šírka stroja | 2950 mm |  |
| 5. | Objem zásobníkov | 2300/2300/500/500 litrov |  |
| 6. | Počet zásobníkov | 4 komory |  |
| 7. | Optimálna pracovná rýchlosť | 6-15 km/h |  |
| 8. | Technológia | Strip-till |  |
| 9. | Typ stroja | Ťahaný, hydraulicky sklopný |  |
| 10. | Náprava, brzdy | Pevná, vzduchové brzdy |  |
| 11. | Hydraulicky istené radlice a výsevné radličky | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Premenné množstvo výsevu | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Jedno a Dvojradové radlice na výsev osiva | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Dotykový riadiaci počítač s novým softvérom RDS Artemis | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Hydraulicky poháňaný ventilátor | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Kontrola prietoku vysievaného osiva | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Polopneumatický dávkovač osiva | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Nezávislé výkyvné ramená výsevných radličiek s nastaviteľným prítlačným kolieskom | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Možnosť zmeny rozstupu riadkov | Vyžaduje sa |  |
| 20. | štvorkomorový zásobník | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Predné disky na rezanie rastlinných zvyškov | Vyžaduje sa |  |
| 22. | Dvojokruhové vzduchové brzdy | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Pripojenie Scharmuller K80 | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Systém centrálneho mazania | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Elektrický pohon výsevného ústrojenstva | Vyžaduje sa |  |
| 26. | Špeciálne zhutňujúce kolesá | Vyžaduje sa |  |
| 27. | Možnosť výsevu kukurice, slnečnice | Vyžaduje sa |  |
| 28. | Možnosti aplikácie viacerých druhov hnojív a pesticídov zároveň | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: