**Príloha č. 1 k osloveniu pre časť 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Strážske**  Námestie A. Dubčeka 300, 070 220 Strážske |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup technológie na zber komunálneho odpadu** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

***ČASŤ 3 : „Štiepkovač drevnej hmoty k traktoru a Traktorový nosič kontajnerov so zberovou kontajnerovou nadstavbou“***

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **6. Štiepkovač drevnej hmoty k traktoru** | **1 kus** | |
| ***Výrobca, značka, model*** |  | |
| priemer vkladaného materiálu | min. 15 cm |  |
| Výkon štiepkovača | min. 4 m3/hod |  |
| trojbodový záves | áno |  |
| pohon cez kardan traktora | áno |  |
| otočný vyfukovací komín | áno |  |
| Počet podávacích valcov | min. 2 ks ozubené |  |
| Záruka na zariadenia minimálne 12 mesiacov | áno |  |
| **7. Traktorový nosič kontajnerov so zberovou kontajnerovou nadstavbou** | **1 kus** | |
| ***Výrobca, značka, model*** |  | |
| Podvozok hmotnosť celková | max. 14 500 kg |  |
| Podvozok hmotnosť užitočná | min 10 000 kg |  |
| Podvozok prevádzková hmotnosť | min. 2 800 kg |  |
| Podvozok celkové rozmery – dľžka | min 6 800 mm |  |
| Podvozok celkové rozmery – šírka | min. 2 100 mm |  |
| Podvozok celkové rozmery – výška | min. 2 700 mm |  |
| Podvozok max. povolená rýchlosť | min. 35 km/hod |  |
| Nosič kontajnerov: kapacita zdvihu | min. 9 000 kg a max. 11 000 kg |  |
| Nosič kontajnerov: výška háku | min. 1 500 mm |  |
| Nosič kontajnerov: pracovný tlak | min. 170 bar |  |
| Kontajnerová nadstavba, nová, počet | 1 kus |  |
| Kontajnerová nadstavba, dĺžka | min. 3 700 mm |  |
| Kontajnerová nadstavba, šírka | min. 2 000 mm |  |
| Kontajnerová nadstavba, výška | min. 1 650 mm |  |
| Kontajnerová nadstavba, objem | min 12 m3 |  |
| Kontajnerová nadstavba, hmotnosť | max. 1 900 kg |  |
| Hydraulické obvody kontajnera sú pripojené na hydraulický obvod poháňaný od traktora/ nosiča | áno |  |
| Vyprázdnenie odpadu zo zásobníka nadstavby zdvíhaním rámu nosiča kontajnerov sklopením dozadu po otvorení zadného čela nahor | áno |  |
| Zásobník nadstavby - zvarenec z oceľových profilov a plechov ako otvorená nádoba | áno |  |
| Uzamykanie zadného čela kontajnera je vybavené hydraulicky uzatvárateľnými zámkami | áno |  |
| Vodotesné spojenie zadného čela so zásobníkom | áno |  |
| Hydraulické zdvíhanie zadného čela | áno |  |
| Podvozok dvojnápravový odpružený traktorový náves | áno |  |
| Podvozok – nápravy BPW alebo ekvivalent ťažné | áno |  |
| oje s pripojením do spodného závesu | áno |  |
| Odstavná podpera návesu | hydraulická, plynule nastaviteľná |  |
| Brzdový systém | dvojkruhový |  |
| Elektroinštalácia | 12 V |  |
| Podvozok - kolesá pneu jednomontáž 500/50 R 17 (PR 14, index 152A8) | áno |  |
| Nosič kontajnerov: automatická poistka háku,doporučená dĺžka kontajnerov 4 000 – 5 500 mm | áno |  |
| Ovládanie nosiča pákami, istenie chybnej operácie obsluhy | áno |  |
| hydraulické istenie kontajnera vrátane zvukovej signalizácie odisteného kontajnera, CE prevedenie | áno |  |
| Nakladacie a sklápacie rameno je osadené teleskopicky výsuvným hákom | áno |  |
| poistkou proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera | áno |  |
| Obrysové a koncové svetlá podľa požiadaviek vyhlášky, zadný výstražný trojuholník označujúci pomalé vozidlo | áno |  |
| Záruka na zariadenia minimálne 12 mesiacov | áno |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

***Vypĺňa uchá***

**Ostatné požiadavky**

* Vrátane dopravy na miesto plnenia a  inštalácie na mieste plnenia
* Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru
* zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny
* Celý požadovaný tovar (dodávka ako celok) musí byť dodaný nový a nepoužitý a plne funkčný a spôsobilý
* Profesionálny štiepkovač na drvenie kmeňov stromov, rôzneho drevného odpadu, konárov atď., musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor
* Nosič kontajnerov na traktorovom návese + kontajnerová nadstavba s vyklápačom na boku a zadným hydraulickým čelom
* Traktorový nosič kontajnerov so zberovou kontajnerovou nadstavbou s vyklápacím zariadením odpadu zo zberových nádob a kontajnerov v súčinnosti s traktorovým prívesom je určená pre zber a zvoz komunálnych odpadov, záhradného odpadu, odpadu z odpadkových košov, lístia, a biologicky rozložiteľných odpadov.
* Hydraulické nakladacie zariadenie /univerzálny vyklápač/ pre zberové nádoby do 250 l a kontajnery s objemom 1 100 l, slúži ku zdvihnutiu a vyklopeniu zberných nádob do priestoru zásobníka cez hornú bočnú hranu kontajnerovej nadstavby.
* Spôsob uchytenia na nosič -nákladný automobil vo vyhotovení s pevnou montážou na podvozok

|  |  |
| --- | --- |
| **Súčasť dodania predmetu zákazky- sprievodná dokumentácie** | * Manuál - návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku * Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy * Ďalšia dokumentácia *(napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.)* potrebná pre prevádzku dodaného tovaru podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase jeho dodania |

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača