|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| CP-001 | Všeobecná vizuálna kontrola čelných skiel a priehľadných plôch | 89-A-20-80-00-01A-310A-D |
| CP-002 | Všeobecná vizuálna kontrola hlavy vyrovnávacieho rotora | 89-A-20-82-02-00A-310A-D |
| CP-003 | Všeobecná vizuálna kontrola hlavy nosného rotora | 89-A-20-82-01-00A-310A-D |
| CP-005 | Vizuálna kontrola Pitotovej trubice | 89-A-20-80-00-04A-311A-D |
| CP-008 | Vizuálna kontrola gondoly a záchranného člna | 89-A-20-80-00-10A-311A-D |
| CP-009 | Čistenie vonkajších plôch vrtuľníka | 89-A-20-21-01-00A-258A-D |
| CP-010 | Všeobecná vizuálna kontrola inštalácií a vybavenia hornej paluby | 89-A-20-82-07-00A-310A-D |
| CP-013 | Vizuálna kontrola drenáže z hornej paluby | 89-A-20-82-07-02A-311A-D |
| CP-015 | Všeobecná vizuálna kontrola podvozkových šácht | 89-A-20-81-02-00A-310A-D 89-A-20-81-03-00A-310A-D |
| CP-016 | Čistenie podvozkových šácht | 89-A-20-21-01-00A-258A-D |
| CP-017 | Všeobecná vizuálna kontrola priestoru pre hlavnú batériu | 89-A-20-81-01-00A-310A-D |
| CP-018 | Vizuálna kontrola batožinového priestoru | 89-A-20-81-04-00A-311A-D |
| CP-021 | Vizuálna kontrola palubného žeriavu | 89-A-20-80-00-11A-311A-D |
| 95-10 | Drenáž vody z priestoru záchranných člnov | 89-A-12-20-11-00A-226A-A |

**Tab. 1 Práce s intervalom 14 dní ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

***Práca CP-008 bude vyňatá z fixnej časti.***

**Tab. 2 Práce s intervalom 1 mesiac ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 25 | 25-30 | Všeobecná vizuálna kontrola postroja operátora palubného žeriavu | 89-A-25-90-00-01A-310A-B |
| 25 | 25-45 | Všeobecná vizuálna kontrola hladiny oleja v palubnom žeriave | 89-A-25-93-00-00A-311A-A |
| 25 | 25-46 | Funkčná kontrola (kontrola rozmerov) a premazanie lana palubného žeriavu, guľového drážkovania žeriavu | 89-A-25-93-00-02A-361A-A 89-A-25-93-00-02A-241A-A |
| 26 | 26-16 | Vizuálna kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 89-A-26-24-00-00A-311A-A |
| 28 | 28-08 | Vizuálna kontrola palivovej nádrži na prítomnosť vody. | 89-A-28-10-00-01A-311A-A |
| 53 | 53-41 | Podrobná kontrola vonkajších povrchov vrtuľníka | 89-A-20-80-00-00A-31AA-A |
| 49 | CM49-01 | Prevádzková kontrola systému výroby energie APU | Práca sa vykoná spustením motora z APU |
|  | CP-004 | Všeobecná vizuálna hlavného reduktora | 89-A-20-82-04-00A-310A-D |
|  | CP-006 | Vizuálna kontrola chvostových plôch | 89-A-20-84-02-00A-311A-D |
|  | CP-018 | Vizuálna kontrola batožinového priestoru | 89-A-20-81-04-00A-311A-D |
| CP-024 | Všeobecná vizuálna kontrola prístupových panelov a spodnej konštrukcie kabíny | 89-A-20-81-08-01A-310A-D |
| CP-025 | Vizuálna kontrola dverí v prednej časti | 89-A-20-81-05-01A-311A-D |
|  | CP-026 | Vizuálna kontrola prednej strany vonkajšej plochy hornej paluby | 89-A-20-80-00-09A-311A-D |
|  | CP-027 | Vizuálna kontrola strednej strany vonkajšej plochy hornej paluby | 89-A-20-80-00-09A-311A-D |
|  | CP-028 | Vizuálna kontrola zadnej strany vonkajšieho priestoru hornej paluby | 89-A-20-80-00-09A-311A-D |
|  | CP-032 | Vizuálna kontrola spodných vonkajších drenážnych otvorov | 89-A-20-80-00-08A-311A-D |
|  | CP-033 | Vizuálna kontrola podlahy kabíny | 89-A-20-81-13-00A-311A-D |

**Tab. 3 Práce s intervalom 3 mesiac ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 25 | 25-32 | Podrobná kontrola zostavy háku palubného žeriavu | 89-A-25-93-00-03A-31AA-A |
| 25 | 25-31 | Všeobecná vizuálna kontrola postroja a popruhu operátora palubného žeriavu | 89-A-25-90-00-02A-310A-B |
|  | CP-023 | Všeobecná vizuálna kontrola oblasti hornej paluby | 89-A-20-82-07-00B-310A-D |
|  | CP-029 | Vizuálna kontrola predného avionického priestoru | 89-A-20-81-11-00A-311A-D |
|  | CP-030 | Vizuálna kontrola radarového priestoru | 89-A-20-81-05-00A-311A-D |
|  | CP-031 | Vizuálna kontrola konzoly medzi sedadlami | 89-A-20-85-01-03A-311A-D |
|  | CP-034 | Vizuálna kontrola podlahy kokpitu | 89-A-20-81-12-00A-311A-D |
|  | CP-041 | Vizuálna kontrola oblasti centrálnej palivovej nádrže | 89-A-20-81-06-04A-311A-D |

**Tab. 4 Práce s intervalom 6 mesiacov ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 20 | 20-01 | Všeobecná vizuálna kontrola motorových priestorov, priestoru kapotáže výfuku a viditeľnej oblasti pod priestorom APU (vnútorná) | 89-A-20-82-00-06A-310A-A |
| 24 | 24-07 | Prevádzková kontrola núdzového napájania | 89-A-24-33-01-00A-320A-A |
| 25 | 25-13 | Výmena oleja palubného žeriavu | 89-A-12-13-09-00A-292A-A |
| 25 | 25-40 | Prevádzková kontrola koncového spínača palubného žeriavu a zostáv proti zanášaniu káblov | 89-A-25-93-00-00D-320A-A 89-A-25-93-00-00B-320A-A |
| 25 | 25-53 | Všeobecná vizuálna kontrola kábla palubného žeriavu | 89-A-25-93-00-02A-310B-A |
| 31 | 31-01 | Prevádzková kontrola systému palubného hlasového zapisovača | 89-A-31-31-00-00A-320A-A 89-B-31-31-00-00A-320A-A |
| 31 | 31-02 | Funkčná kontrola (napätie a výstup signálu) podvodného lokačného majáku (ULB) so záznamníkom letových údajov (FDR) | 89-A-31-31-05-00A-340A-A 89-B-31-31-05-00A-340A-A |
| 34 | 34-05 | Podrobná kontrola pitotovej trubice a krytu | 89-A-34-11-00-01A-31AA-A |
| 25 | CM25-08 | Funkčná kontrola spojky proti preťaženiu (kontrola zaťaženia) | 89-A-25-91-00-00A-340AA 89-C-25-91-00-00A-340AA 89-A-25-93-00-00A-340AA |
|  | CP-038 | Podrobná kontrola podvozkových šácht | 89-A-20-81-02-00A-31AA-D |
|  | CP-039 | Podrobná kontrola podlahy kokpitu | 89-A-20-81-12-00A-31AA-D |
|  | CP-042 | Podrobná kontrola dverí kokpitu | 89-A-20-85-01-05A-31AA-D |
|  | CP-043 | Podrobná kontrola dverí kabíny | 89-A-20-85-03-02A-31AA-D |
|  | CP-044 | Podrobná kontrola dverí batožinového priestoru | 89-A-20-81-04-02A-31AA-D |
|  | CP-045 | Vizuálna kontrola obloženia | 89-A-20-81-04-01A-311A-D |
|  | CP-046 | Podrobná kontrola predného avionického úseku | 89-A-20-81-11-00A-31AA-D |
|  | CP-047 | Vizuálna kontrola prístrojovej dosky | 89-A-20-85-01-02A-311A-D |
|  | CP-048 | Podrobná kontrola zadného reduktora | 89-A-20-82-10-00A-31AA-D |
|  | CP-049 | Podrobná kontrola vloženého reduktora | 89-A-20-84-03-00A-31AA-D |
|  | CP-050 | Podrobná kontrola Pitotovej trubice | 89-A-20-80-00-04A-31AA-D |
|  | CP-051 | Podrobná kontrola chvostových plôch | 89-A-20-84-02-00A-31AA-D |

**Tab. 5 Práce s intervalom 50 letových hodín ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 29 | 29-01 | Vizuálna kontrola indikátorov PCM1 (olejoznak a vyskakovacie indikátory) | 89-A-29-10-00-00A-311A-A |
| 29 | 29-02 | Vizuálna kontrola indikátorov PCM1 (olejoznak a vyskakovacie indikátory) | 89-A-29-10-00-00A-311A-A |
| 62 | 62-02 | Vizuálna kontrola hladiny oleja v tlmiči nosného rotora | 89-A-62-22-03-00A-311A-A |
| 62 | 62-40 | Všeobecná vizuálna kontrola vonkajšieho obvodu klzného krúžku rotora na prítomnosť maziva | 89-A-62-22-18-00A-310A-A |
| 62 | 62-41 | Podrobná kontrola manžety kotúča hlavného rotora | 89-A-62-31-04-00A-31AA-A |
| 63 | 63-01 | Vizuálna kontrola hlavného reduktora (MGB) na prítomnosť oleja. | 89-A-63-20-00-00A-311A-A |
| 64 | 64-02 | Vizuálna kontrola hladiny kvapaliny v tlmiči vyrovnávaciaho rotora | 89-A-64-21-02-00A-311A-A |
| 65 | 65-01 | Vizuálna kontrola hladiny oleja vloženého reduktora (IGB). | 89-A-65-21-00-00A-311A-A |
| 65 | 65-02 | Vizuálna kontrola hladiny oleja v chvostovom reduktore (TGB). | 89-A-65-22-00-00A-311A-A |
| 95 | 95-10 | Drenáž vody z priestoru záchranných člnov | 89-A-12-20-11-00A-226A-A |
| 62 | MI62-01 | Všeobecná vizuálna kontrola poškodenia | 89-A-62-11-01-00A-310A-A |
| 65 | MI65-01 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 65 | MI65-02 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 65 | MI65-03 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 65 | MI65-04 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 65 | MI65-05 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 65 | MI65-06 | Vizuálna kontrola uvoľnenia | 89-A-65-11-00-00B-310A-A |
| 64 | MI64-03 | Podrobná kontrola trhlín v elastoméri (konce tiahel) | 89-A-64-31-01-00B-31AA-A |
| 46 | CM46-02 | Podrobná kontrola, aby ste potvrdili, že funkcia manuálneho vrátenia PFD/MFD funguje správne | 89-A-46-31-00-02A-320AA |
| 46 | CM46-03 | Podrobná kontrola, aby ste potvrdili, že schopnosť manuálneho vrátenia ADC1/ADC2 funguje správne | 89-A-46-31-00-03A-320AA |
| 46 | CM46-04 | Podrobná kontrola na potvrdenie, že manuálna reverzná funkcia AHRS1/AHRS2 funguje správne a že výstupy sklonu, náklonu a smeru sú správne pre obe jednotky AHRS | 89-A-46-31-00-04A-320AA |
| 62 | MI62-06 | Podrobná kontrola trhlín v elastoméri (konce tiahel) | 89-A-62-31-01-00B-31AA-A |

**Tab. 6 Práce s intervalom 100 letových hodín ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 62 | 62-36 | Podrobná kontrola antirotačných blokov a ložísk tlmičov | 89-A-62-22-03-02A-31AA-A 89-A-62-22-08-00A-31AA-A |
| 62 | 62-38 | Funkčná kontrola (meranie trenia) uloženia ložísk tlmiča hlavného rotora | 89-A-62-22-03-02A-340A-A |

**Tab. 7 Práce s intervalom 1 rok ktoré sú zahrnuté vo fixnej časti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA | NO. | TASK TITLE | REFERENCE |
| 20 | 20-02 | Všeobecná vizuálna kontrola všetkých vonkajších povrchov draku lietadla vrátane prístupových dverí a okien | 89-A-20-80-00-00A-310A-A |
| 20 | 20-03 | Všeobecná vizuálna kontrola L/P predných otvorov avioniky, L/P spodnej prednej časti a priestoru prednej kapotáže, vrátane EWIS a externej napájacej zásuvky 28 V DC | 89-A-20-81-00-01A-310A-A |
| 20 | 20-04 | Všeobecná vizuálna kontrola zostavy predného podvozku a priestorov ovládača zaťahovania, vrátane EWIS | 89-A-20-83-00-01A-310A-A |
| 20 | 20-05 | Všeobecná vizuálna kontrola zostáv nosného rotora vrátane listov rotora a kostriacich pásov | 89-A-20-82-00-01A-310A-A |
| 20 | 20-06 | Všeobecná vizuálna kontrola zostáv vyrovnávacieho rotora vrátane listov rotora a kostriacich pásov | 89-A-20-82-00-02A-310A-A |
| 20 | 20-07 | Všeobecná vizuálna kontrola priestorov nasávania vzduchu motora (oblasť medzi prívodmi vzduchu do motora), vrátane EWIS | 89-A-20-82-00-03A-310A-A |
| 20 | 20-08 | Všeobecná vizuálna kontrola prednej kapotáže (vnútorná), vrátane EWIS | 89-A-20-82-00-03A-310A-A |
| 20 | 20-09 | Všeobecná vizuálna kontrola EWIS v priestore motora/APU a v priestore kapotáže výfuku (vnútorná). | 89-A-20-82-00-03A-310A-A |
| 20 | 20-10 | Špeciálna podrobná kontrola (kontrola boroskopom) vysokoenergetického EWIS (115/200 Vac) pod APU (vnútorná) | 89-A-20-82-00-05A-31-BA-A |
| 20 | 20-11 | Obnova (čistenie len v prípade kontaminácie) EWIS v priestore hriadeľa transmisie. | 89-A-20-82-00-04A-310A-A |
| 20 | 20-12 | Všeobecná vizuálna kontrola ukostrenia v priestore hriadeľa transmisie vyrovnávacieho rotora | 89-A-20-82-00-04A-310A-A |
| 20 | 20-13 | Podrobná kontrola ukostrenia na listoch nosného rotora a kovových platní inštalovaných v zostave nosného rotora vrátane segmentov v kontakte s kovovými platňami upevnenými na náboji nosného rotora | 89-A-62-11-00-01A-31AA-A |
| 20 | 20-14 | Podrobná kontrola kovových dosiek inštalovaných v zostave vyrovnávacieho rotora | 89-A-64-11-00-01A-31AA-A |
| 20 | 20-34 | Všeobecná vizuálna kontrola kostriaceho vodiča palubného žeriavu | 89-A-20-81-00-12A-310A-A |
| 20 | 20-35 | Všeobecná vizuálna kontrola spodnej časti trupu v mieste kokpitu (vnútorného) | 89-A-20-81-00-09B-310A-A |
| 20 | 20-36 | Všeobecná vizuálna kontrola spodnej časti palivovej nádrže L/P hadicových priestorov (vnútorné) | 89-A-20-81-00-02C-310A-A |
| 24 | 24-05 | Obnova (hlboký cyklus) hlavnej batérie (mimo lietadla) | 89-A-24-32-01-00A-200A-B |
| 24 | 24-06 | Funkčná kontrola (meranie odporu) snímača teploty hlavnej batérie (mimo lietadla) | 89-A-24-32-01-01A-340A-B |
| 24 | 24-09 | Obnova (hlboký cyklus) núdzového napájania (mimo lietadla) | 89-A-24-33-01-00A-200A-B |
| 25 | 25-01 | Všeobecná vizuálna kontrola obloženia batožinového priestoru | 89-A-25-83-00-00A-310A-A |
| 25 | 25-03 | Prevádzková kontrola ADELT | 89-A-25-62-00-00A-320A-A |
| 25 | 25-04 | Všeobecná vizuálna kontrola komponentov vonkajšej zostavy nákladného háku | 89-A-25-92-01-00A-310A-A |
| 25 | 25-07 | Podrobná kontrola bezpečnostných pásov pilota/co-pilota a kabíny/sedačiek, vrátane kontroly funkčnosti blokovacieho mechanizmu bezpečnostných pásov | 89-A-25-00-00-02A-31AA-A |
| 25 | 25-09 | Podrobná kontrola nákladnej siete | 89-A-25-51-01-00A-31AA-B |
| 25 | 25-10 | Podrobná kontrola ADELT a jednotky uvoľnenia majáku (mimo lietadla) | 89-A-25-62-00-01A-31AA-A |
| 25 | 25-11 | Podrobná kontrola vodou aktivovaného spínača ADELT | 89-A-25-62-03-00A-31AA-A |
| 25 | 25-12 | Podrobná kontrola lekárničky | 89-A-25-64-01-00A-31AA-A |
| 25 | 25-14 | Prevádzková kontrola spínačov prerušenia kábla palubného žeriavu | 89-A-25-93-00-00C-320A-A |
| 25 | 25-15 | Prevádzková kontrola funkcie núdzového uvoľnenia nákladného háku | 89-A-25-92-00-02A-320-A |
| 25 | 25-19 | Podrobná kontrola SIU | 89-A-25-62-02-00A-31AA-A |
| 25 | 25-25 | Všeobecná vizuálna kontrola ručného rezača káblov | 89-A-25-65-01-00A-310A-A |
| 25 | 25-51 | Prevádzková kontrola mechanizmu západky nákladného háku | 89-A-25-92-00-03A-320A-A |
| 25 | 25-52 | Podrobná kontrola trasy kábla palubného žeriavu | 89-A-25-93-00-09A-31AA-A |

**Tabuľka pokračuje na nasledujúcej strane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26-02 | Podrobná kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 89-A-26-24-00-00A-31AA-A |
| 26 | 26-03 | Prevádzková kontrola rozvodu hasiaceho potrubia (motory / APU) | 89-A-26-20-00-00A-320A-A |
| 26 | 26-04 | Funkčná kontrola protipožiarneho "odpaliska" spätného ventilu (mimo lietadla) | 89-A-26-21-02-00A-320A-A 89-A-26-22-02-00A-320A-A |
| 26 | 26-05 | Prevádzková kontrola indikačných obvodov teplotne kompenzovaného tlakového spínača (TCPS). | 89-A-26-21-01-02A-320A-A 89-A-26-22-01-02A-320A-A 89-A-26-23-01-02A-320A-A |
| 26 | 26-06 | Všeobecná vizuálna kontrola upevnenia hasiacich fliaš motora | 89-A-26-20-00-00A-310A-A |
| 26 | 26-17 | Funkčná kontrola (kontrola hmotnosti) prenosných hasiacich prístrojov (mimo lietadla) | 89-A-26-24-00-00A-340A-A |
| 30 | 30-02 | Všeobecná vizuálna kontrola komponentov ostrekovania čelného skla | 89-A-30-42-00-00A-310A-A |
| 31 | 31-03 | Funkčná kontrola (načítanie letových údajov) zapisovača letových údajov | 89-A-31-31-00-00A-340A-A 89-B-31-31-00-00A-340A-A |
| 31 | 31-04 | Prevádzková kontrola logiky automatického zastavenia záznamu letových údajov (FDR). | 89-A-31-31-00-00A-320B-A |
| 31 | 31-05 | Funkčná kontrola interného časovača nezávislého napájania zapisovača (RIPS). | 89-A-31-31-04-00A-340A-A 89-B-31-31-04-00A-340A-A |
| 32 | 32-02 | Všeobecná vizuálna kontrola pracovného valca zaťahovania systému podvozku | 89-A-32-31-00-00A-310A-A |
| 32 | 32-06 | Mazanie hlavného podvozku | 89-A-12-20-06-00A-242A-A |
| 32 | 32-07 | Mazanie predného podvozku | 89-A-12-20-05-00A-242A-A |
| 32 | 32-08 | Mazanie otočných čapov L/P MLG medzi tlmičom a pákou a L/P MLG čapov medzi vlečeným ramenom a tlmičom | 89-A-12-20-06-00A-242A-A |
| 32 | 32-10 | Funkčná kontrola (čas vysúvania zatiahnutia) podvozku v normálnej prevádzke (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-32-31-00-00A-340A-A |
| 32 | 32-11 | Prevádzková kontrola mechanizmu pákového zámku ovládacieho panelu podvozku (LGCP) (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-32-31-01-00A-320A-A |
| 32 | 32-12 | Prevádzková kontrola funkcie a indikácie núdzového vysúvania podvozku (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-32-31-00-00A-320A-A |
| 32 | 32-13 | Podrobná kontrola náprav vlečených ramien L/P MLG (vrátane priľahlých oblastí) a viditeľných častí valčekových ložísk náboja kolesa L/P MLG (lietadlové zdvihnuté) | 89-A-32-00-00-01A-31AA-A |
| 32 | 32-14 | Podrobná kontrola viditeľných častí NLG - nápravy kolesa a pohyblivej časti tlmiča (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-32-00-00-01A-31AA-A |
| 32 | 32-15 | Všeobecná vizuálna kontrola ovládacieho ventilu podvozku | 89-A-32-31-02-00A-310A-A |
| 32 | 32-16 | Mazanie (mazanie) ložísk kolies NLG a MLG (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-12-20-08-00A-242A-B |
| 32 | 32-17 | Podrobná kontrola ložísk kolies NLG a MLG (lietadlo zdvihnuté) | 89-A-32-41-00-01A-31AA-B |
| 33 | 33-01 | Prevádzková kontrola svetiel | 89-A-33-11-00-00B-320A-A |
| 33 | 33-02 | Prevádzková kontrola jednotky elektrického napájania (EPSU) | 89-A-33-51-01-00A-320A-A |
| 33 | 33-03 | Prevádzková kontrola núdzových svetiel v automatickom režime | 89-A-33-51-00-00B-320A-A |
| 33 | 33-04 | Prevádzková kontrola systému heels | 89-A-33-52-00-00A-320A-A 89-A-33-54-00-00A-320A-A |
| 33 | 33-05 | Kontrola činnosti tlačidla núdzového osvetlenia kabíny | 89-A-33-51-00-00C-320A-A |
| 33 | 33-06 | Prevádzková kontrola núdzových svetiel v manuálnom režime | 89-A-33-51-00-00A-320A-A |
| 49 | 49-10 | Funkčná kontrola (kontrola výkonu) APU | Maintenance Manual ML 1 & 2 e-APU 60 Model 342 |
| 52 | 52-07 | Podrobná kontrola závesov dverí pilot/co-pilot | 89-A-52-11-00-01A-31AA-A |
| 53 | 53-36 | Podrobná kontrola zadnej časti trupu, chvosta a bočných stien z kompozitného laminátu a pozdĺžnikov na vonkajších povrchoch | 89-A-53-10-00-02A-31AA-A 89-A-53-40-00-00C-31AA-A |
| 53 | 53-37 | Podrobná kontrola predných a zadných nosníkov a spoju k bočnej stene | 89-A-53-40-00-00B-31AA-A |
| 62 | 62-03 | Mazanie duplexného ložiska zostavy taniera cykliky nosného rotora | 89-A-12-20-07-00A-242A-A |
| 62 | 62-04 | Funkčná kontrola (kontrola kontinuity) spojenia listu nosného rotora a listu nosného rotora s hlavou nosného rotora | 89-A-62-11-01-00A-365A-A |
| 62 | 62-10 | Podrobná kontrola duplexného ložiska zostavy taniera cykliky hlavného rotora | 89-A-62-31-06-03A-31AA-A |
| 62 | 62-22 | Podrobná kontrola zvršku kužeľového prstenca nosného rotora | 89-A-62-21-03-00A-31AA-A |
| 62 | 62-26 | Podrobná kontrola zostavy nosného rotorového listu | 89-A-62-11-01-00A-31AB-B |
| 62 | 62-28 | Podrobná kontrola zostavy hlavy nosného rotora a zostavy náboja | 89-A-62-22-00-01A-31AA-B |
| 62 | 62-31 | Podrobná kontrola rotujúceho komponentu nosného rotora | 89-A-62-31-00-01A-31AA-A |
| 63 | 63-04 | Servis (výmena oleja) hlavného reduktora vrátane prevádzkovej kontroly indikácie nízkej hladiny oleja a GVI vložky olejového filtra a olejoznaku | 89-A-12-13-04-00A-292A-A |
| 63 | 63-05 | Podrobná kontrola magnetických detektorov triesok | 89-A-63-41-00-00A-31AA-A |
| 63 | 63-06 | Všeobecná vizuálna kontrola montáže a montážnych dielov zostavy hlavného reduktora (MGB). | 89-A-63-20-00-00A-310A-A |

**Tabuľka pokračuje na nasledujúcej strane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 63-11 | Podrobná kontrola hriadeľa nosného rotora | 89-A-62-22-00-01A-31AA-A |
| 63 | 63-25 | Podrobná kontrola skrine hlavného reduktora (MGB) a hnacieho hriadeľa výstupného rotora | 89-A-63-20-00-00A-31AD-A |
| 64 | 64-03 | Funkčná kontrola (kontrola kontinuity) listu vyrovnávacieho rotora | 89-A-64-11-01-00A-365A-A |
| 64 | 64-10 | Podrobná kontrola posúvača náboja vyrovnávacieho rotora a duplexného ložiska | 89-A-64-31-00-00A-31AA-A |
| 64 | 64-20 | Podrobná kontrola poistnej matice náboja vyrovnávacieho rotora a skrutiek | 89-A-64-21-00-00A-31AA-A |
| 64 | 64-22 | Podrobná kontrola zostavy listu vyrovnávacieho rotora | 89-A-64-11-00-00A-31AB-B |
| 64 | 64-23 | Podrobná kontrola rozhrania medzi zostavou hlavy vyrovnávacieho rotora, posúvačom a duplexným ložiskom | 89-A-64-31-04-00A-31AA-B |
| 64 | 64-25 | Podrobná kontrola zostavy hlavy vyrovnávacieho rotora a rotačných ovládacích komponentov | 89-A-64-21-00-01A-31AA-B |
| 65 | 65-04 | Servis (výmena oleja) vloženého reduktora vrátane celkovej vizuálnej kontroly vloženého reduktora, prevádzkovej kontroly indikácie nízkej hladiny oleja a GVI olejoznaku | 89-A-12-13-05-00A-292A-A |
| 65 | 65-05 | Servis (výmena oleja) chvostového reduktora vrátane celkovej vizuálnej kontroly chvostového reduktora, prevádzkovej kontroly indikácie nízkej hladiny oleja a GVI olejoznaku | 89-A-12-13-06-00A-292A-A |
| 65 | 65-06 | Podrobná kontrola magnetických detektorov triesok IGB | 89-A-65-42-00-00A-31AA-A |
| 65 | 65-07 | Podrobná kontrola magnetických detektorov triesok TGB | 89-A-65-43-00-00A-31AA-A |
| 65 | 65-23 | Podrobná kontrola vstupných a výstupných krytov vloženého reduktora (IGB). | 89-A-65-21-00-00A-31AB-A |
| 65 | 65-24 | Podrobná kontrola vstupného a stredového telesa chvostového reduktora (TGB) (iba vonkajšia časť hriadeľa) | 89-A-65-22-00-00A-31AB-A |
| 65 | 65-26 | Podrobná kontrola transmisie chvostového reduktora (TRDS) číslo 2, 3 a 4 | 89-A-65-11-00-00A-31AB-B |
| 65 | 65-28 | Podrobná kontrola spojovacích skrutiek transmisie vyrovnávacieho rotora (TRDS), zostáv tlmiča a ložísk | 89-A-65-11-00-00A-31AC-A |
| 75 | 75-01 | Prevádzková kontrola systému proti tvorbe námrazy na motore | 89-A-30-21-00-00A-320A-A |
|  | CP-001 | Všeobecná vizuálna kontrola čelných skiel a priehľadnej oblasti | 89-A-20-80-00-01A-310A-D |
|  | CP-035 | Podrobná kontrola motorových priestorov | 89-A-20-82-08-00A-31AA-D |
|  | CP-036 | Podrobná kontrola priestoru APU | 89-A-20-82-09-00A-31AA-D |
|  | CP-053 | Podrobná kontrola zariadení na hornej palube s konštrukciou | 89-A-20-82-04-01A-31AA-D |
| 89-A-20-82-07-00A-31AA-D |
|  | CP-054 | Podrobná kontrola inštalácie protipožiarnych prepážok v oblasti tunela pod priestorom APU a medzi priestormi motorov | 89-A-20-82-07-01A-31AA-D |
|  | CP-055 | Vizuálna kontrola miesta hlavnej palivovej nádrže | 89-A-20-81-06-01A-311A-D |
|  | CP-056 | Podrobná kontrola podvozkových šácht | 89-A-20-81-02-00A-31AA-D |
|  | CP-057 | Podrobná kontrola priestoru pre hlavnú batériu | 89-A-20-81-01-00A-31AA-D |
|  | CP-058 | Podrobná kontrola prístupových panelov kabíny a spodnej konštrukcie kabíny | 89-A-20-81-08-01A-31AA-D |
|  | CP-059 | Podrobná kontrola podlahy kabíny | 89-A-20-81-13-00A-31AA-D |
|  | CP-060 | Vizuálna kontrola hornej konštrukcie chvostového nosníka | 89-A-20-82-03-00A-311A-D |
|  | CP-061 | Vizuálna kontrola spodnej konštrukcie chvostového nosníka a chvostových plôch | 89-A-20-84-01-00A-311A-D |
|  | CP-062 | Podrobná kontrola vnútornej konštrukcie chvostového nosníka | 89-A-20-84-04-00A-31AA-D |
|  | CP-063 | Podrobná kontrola batožinového priestoru | 89-A-20-81-07-00A-31AA-D |
|  | CP-064 | Vizuálna kontrola spodnej konštrukcie batožinového priestoru | 89-A-20-81-10-00A-311A-D |
|  | CP-065 | Podrobná kontrola avioniky batožinového priestoru | 89-A-20-81-07-02A-31AA-D |
|  | CP-066 | Podrobná kontrola konzoly medzi sedadlami | 89-A-20-85-01-03A-31AA-D |
|  | CP-067 | Vizuálna kontrola transmisie vyrovnávacieho rotora | 89-A-20-82-03-01A-311A-D |
|  | CP-068 | Podrobná kontrola hlavy vyrovnávacieho rotora a listov | 89-A-20-82-02-00A-31AA-D |
|  | CP-069 | Podrobná kontrola hlavnej konštrukcie | 89-A-20-82-01-00A-31AA-D |
|  | CP-070 | Podrobná kontrola chvostových plôch | 89-A-20-84-02-00B-31AA-D |
|  | CP-071 | Podrobná kontrola palubného žeriavu | 89-A-20-80-00-11A-31AA-D |
|  | CP-079 | Podrobná kontrola spodnej konštrukcie kabíny | 89-A-20-81-09-00A-31AA-D |
|  | CP-080 | Podrobná kontrola spodnej konštrukcie kokpitu | 89-A-20-81-08-00A-31AA-D |
|  | CP-081 | Podrobná kontrola bočnej spodnej konštrukcie kokpitu | 89-A-20-81-08-00B-31AA-D |
|  | CP-082 | Podrobná kontrola centrálnej oblasti palivového priestoru | 89-A-20-81-06-02A-31AA-D |
|  | CP-083 | Podrobná kontrola spodnej konštrukcie batožinového priestoru | 89-A-20-81-10-00A-31AA-D |
|  | CP-084 | Podrobná kontrola vnútorného priestoru stropu kokpitu | 89-A-20-85-02-01A-31AA-D |
|  | CP-085 | Podrobná kontrola hornej konštrukcie kabíny | 89-A-20-85-04-01A-31AA-D |
|  | CP-086 | Podrobná kontrola hornej konštrukcie batožinového priestoru | 89-A-20-81-07-01A-31AA-D |
|  | CP-087 | Podrobná kontrola hornej časti hlavných palivových nádrží | 89-A-20-81-06-03A-31AA-D |
|  | CP-088 | Podrobná kontrola priestoru za obložením kabíny | 89-A-20-85-04-00A-31AA-D |