**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Technológia dojárne*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Oľga Apoleníková SHR**, Pružina 391, Pružina 018 22  IČO: 30182891 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno /nie |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | | |
| **Stroj / zariadenie: Plne osadená dojáreň pre ovce s rýchlym odchodom a dojacou technológiou 1 x 22** | | | | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** | | ***Cena za ks bez DPH*** | ***Cena spolu bez DPH*** |
|  | **Stacionárna dojáreň s rýchlym odchodom 1 x 22** s nerezovým kŕmnym žľabom a oddelenými kŕmnymi miestami, individuálnym head-lockom, nastaviteľným dávkovaním krmiva (min. 50 g - max. 500 g), vertikálnym pneumatickým zdvihom, pneumatickým ovládaním vstupnej brány a pneumatickým dávkovaním krmiva | 1 komplet |  |  |
|  | **Doprava krmiva do násypníka dojárne**  Šnekový špirálový dopravník s pohonnou jednotkou d.75mm, silokonektorom, teleskopickými výpadmi „T“ a kapacitným spínačom s časovaním | 1 komplet |  |  |
|  | **Elektronický pulzátor 24 V**  Kompletne utesnený proti externej vlhkosti  Možnosť oplachu vnútra pulzátora v prípade nasatia mlieka cez pulzačné hadice bez potreby demontáže pulzačnej jednotky | 11 ks |  |  |
|  | **Napájací ovládací zdroj** vybavený spínacím transformátorom používaným na napájanie  elektrických pulzátorov s výstupom 24 VDC a so 4 ks napájacích kanálov, tlačidlami a displejom pre programovanie.  Programovateľná frekvencia medzi 30 a 260 pulzami / min. | 1 ks |  |  |
|  | **Dojacie jednotky**  Vybavené silikónovými strukovými nástrčkami, silikónovými mliečnymi a silikonovými vzduchovými hadicami, automatickým membránovým ventilom na každej strukovej gume | 22 ks |  |  |
|  | **Kompaktný čistiaci automat**  Vybavený integrovanou nádržou na vodu s objemom max. 30 l.  Zabudovaný voliteľný ohrev vody 12kW/24kW  Dohrev čistiaceho roztoku počas doby čistenia komponentov dojárne  Automatické dávkovanie chemických čistiacich prostriedkov  Spotreba vody do 60 l na umývací cyklus  Bezpečnostný koncový spínač pre zabránenie úniku chemického roztoku do mlieka | 1 ks |  |  |
|  | **Dezinfekčné oplachovacie držiaky**  Hybridné dezinfekčné držiaky ( dezinfekčná šálka + kryt dezinfekčnej šálky )  Možnosť nastavenia intenzity oplachu, resp. množstva prietoku vody na dezinfekčnom držiaku  Dezinfekčná tryska s rotačným prúdom vody. | 22 ks |  |  |
|  | **Frekvenčný menič**  Použivateľsky prívetivý software  Možnosť nastavenia výšky podtlaku a výšky podtlaku pri procese oplachu dojárne | 1 ks |  |  |
|  | **Olejová lopatková výveva**  Výkon od min. 2100 l do max. 2300 l pri 50 kPa  Výkon motora od min. 5,3 do max. 5,7 kW  Vzdušník vývevy so zásobou od min. 80 l do max. 90 l  Externý ventilátor motora vývevy | 1 ks |  |  |
|  | **Digitálny podtlakový merač** s funkciou merania úrovne podtlaku dojacích systémov so vstavanou funkciou poskytovania výstupného signálu pre frekvenčný menič. | 1 ks |  |  |
|  | **Regulačný ventil**  Zložený zo servo riadiaceho ventilu a hlavného riadiaceho ventilu | 1ks |  |  |
|  | **Nerezová zberná nádoba** s hladinovými sondami o objeme min. 35 L – max. 39 L | 1 ks |  |  |
|  | **Mliečne čerpadlo** s nerezovým krytom a oplachovou trubicou | 1 ks |  |  |
|  | **Nerezové mliečne** potrubie min. 48 max. 55 mm | 1 ks |  |  |
|  | **Nerezové dezinfekčné** potrubie v dojacej jame min. 38 max 43 mm | 1 ks |  |  |
|  | **Podtlakové potrubie** v dojacej jame min. 55 max 65 mm | 2 ks |  |  |
|  | Doprava na miesto dodania | 1 ks |  |  |
|  | Inštalačný materiál (el. káble, skrutky, svorky, pásky) podľa potreby | 1 balík |  |  |
|  | Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 ks |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |