**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Obstaranie veľkokuchynského zariadenia**
2. Predmetom zákazky je obstaranie veľkokuchynského zariadenia – kuchynskej techniky pre útvary MV SR.
3. CPV kódy:

42959000-3 – Umývačky riadu nie pre domácnosť

39711210-4 – Homogenizátory (miesidlá) potravín

39711400-3 – Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
* zapojenie tovaru podľa rozpisu
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Všetky komponenty uvedené v špecifikácii musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovanie použiteľné.
3. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky**:
* Areál záchrannej brigády HaZZ, Mierová 3, Humenné,
* SOŠ PZ Košice, Južná trieda 50, Košice,
* ÚPZC Sečovce, Bitúnkova 14, Sečovce,
* SOŠ PZ, Fajgalská cesta 2, 902 01 Pezinok,
* SOŠ PZ, Vápencová 36, 841 07 Bratislava.

Termín dodania do 20 dní odo dňa doručenia objednávky.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 –**  **Škrabka na zemiaky**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Prevedenie:** | voľne stojaca | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výkon:** | min. 600 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 400 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | min. 18 kg | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Produkcia:** | min. 200 kg/hod | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál zariadenia a filtračného koša:** | nehrdzavejúca oceľ | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Materiál veka:** | plast | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie:** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 2 –**  **Umývačka riadu tunelová**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Rozmer (Š x H x V):**  | min. šírka 1100 mm min. hĺbka 700 mm min. výška 1500 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 400 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita**  **košov/hodina:**  | min. 120/60 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon elektro** **na teplú** **na studenú** **vodu:** | min. 22 kW (teplá voda)min. 28 kW (studená voda) |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | celonerezové, dvojplášťové, s počítadlom umývacích cyklov, detekcie závad, atmosférickým bojlerom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Rozmer koša** **(Šírka x Hĺbka):** | min. 500 x 500 mm |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 3 – Konvektomat elektrický bojlerový** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **3 ks** |
| **Počet políc na pečenie:** | min. 11 x GN 1/1 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 400 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozsah varenia v pare:** | min. 30 - 130°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozsah BIO varenia:** | min. 30 - 98°C |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | nerezové s trojitým sklom dverí, automatické umývacie programy, auto diagnostika závad | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Horúci vzduch a kombinovaný režim:** | min. 30°Cmax. 300°C |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 4 – Konvektomat elektrický bojlerový** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Počet políc na pečenie:** | min. 20 x GN 1/1 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Š x H x V):**  | Šírka 850 - 1000 mm Hĺbka 800 - 1000 mm Výška 1800 - 1900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 380 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozsah varenia:** | min. 30 - 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | Nerezové/nehrdzavejúca oceľ s bezpečnostným sklom dverí, s jednoduchým ovládaním, nastavenie času, nastavenie teploty | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 5 – Panvica smažiaca elektrická** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1 ks** |
| **Objem vane:** | min. 50 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 10,5kW – max. 14kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia teploty:** | min. 50°C, max. 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | Nerezové, sklápanie ručné, mechanické | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 6 – Panvica smažiaca plynová** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1 ks** |
| **Objem vane:** | min. 80 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 20 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia teploty:** | min. 50°C, max. 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | Nerezové, sklápanie ručné, mechanické | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 7 – Panvica smažiaca plynová** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1 ks** |
| **Objem vane:** | min. 120 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | min. 30 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia teploty:** | min. 50°C, max. 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | Oceľová vaňa teplovodnánerezové, sklápanie ručné, mechanické, prívod vody (batéria) | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 8 –**  **Leštička a sušička na príbor** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Výkon:** | min. 600 W | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | 220 až 240 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | min. 3000 ks/hod. | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | voľne stojaca, nehrdzavejúca oceľ, dezinfekcia pomocou sterilizačnej lampy | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 9 –**  **Umývačka riadu**  **teleskopická**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):**  | min. 630 – max. 760 mm min. 740 – max. 820 mm min. 1540 – max. 1600 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 400 V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon elektro:** | min. 6 kW – max. 9,9 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozpätie výšky zdvihu:** | min. 410 – max. 450 mm |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | celonerezové, teleskopické, jednoplášťové, s počítadlom umývacích cyklov, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, samočistenie, s dávkovačom umývacieho a oplachového prostriedku | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Kapacita košov/hodina:**  | min. 60/30/24 košov/hodina |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer koša (Šírka x Hĺbka):** | min. 500 x 500 mm |  *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 10 – Robot kuchynský univerzálny**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Príkon:** | min. 1,5 kW  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem nádoby:** | min. 50 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet rýchlostí:**  | min. 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál**  | nerezový kryt pracovného priestoru, s bezpečnostným spínačom, remeňovým prevodom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo:** | kotlík, metla, hák, miešač, mlynček na mäso | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Doplnkové príslušenstvo:** | Háčok na vyťahovanie šneku, nôž, krížový nôž, stierací nôž, krúžok, tlačítko, doska na guláš, na držky, dosky – 3mm; 4,5mm; 8mm; 12mmStrúhač zeleniny – rezacie kotúče 2mm, 3mm, 4mm, strúhací kotúč s plechmi 3mm; 3,8mm; 8mmMlynček na mak, Kotlík s príslušenstvom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 11 – Kotol varný plynový 150l**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Príkon:** | min.22,5 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 800 mmmin. hĺbka 900 mmmin. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem:** | min. 150 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Vypúšťanie:** | výpustný ventil | N/A |  *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie** | plynové s nepriamym ohrevom, dvojitou reguláciou výkonu, s nastavením výkonu 2 + 8 stupňov, s integrovaným napúšťaním studenej vody  | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Napúšťanie duplikátora:** | elektro ventilom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 12 – Kotol varný plynový 200l** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1 ks** |
| **Príkon:** | min. 24,7 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 1400 mmmin. hĺbka 900 mmmin. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Objem:** | min. 200 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | min. 230 V | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | plynové s nepriamym ohrevom, elektronickým ovládaním, bezpečnostnou tlakovou armatúrou, zaoblené hrany duplikátora, s automatickým napúšťaním vody | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Vnútorný rozmer duplikátora (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 1100 mmmin. hĺbka 700 mmmin. výška 350 mm | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č 13 – Stôl rovný valčekový výstupný k tunelovej umývačke riadu**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 1600 mmmin. hĺbka 600 mmmin. výška 850 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Nerezové s valčekovou posuvnou doskou | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č 14 –**  **Stôl predumývací k tunelovej umývačke riadu s dvojdrezom**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 1800 mmmin. hĺbka 750 mmmin. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer 2x drezu (Šírka x Hĺbka x Výška):**  | min. šírka 500 mmmin. hĺbka 400 mmmin. výška 150 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Nerezové,sifón nerezový dvojdrez | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výška zadného lemu**  | min. 300mm  | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č 15 –**  **Sprcha stoj. s ramienkom a batériou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **2 ks** |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 150 mmmin. hĺbka 200 mmmin. výška 1100 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Nerezová tlaková hadica,s vyrovnávacou pružinou, s tlakovou sprchou s pákovým ovládačom a úchytom na stenuBatéria z drezu | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | *(doplní uchádzač)* |
| **Typové označenie** | *(doplní uchádzač)* |

**Miesta plnenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** |  | **Sídlo** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Prešov**  |  | **Areál záchrannej brigády HaZZ, Mierová 3****Humenné** |  |
| **Názov** | **Množstvo celkové ks** | **x** | **x** |
| Škrabka na zemiaky | 1 | 1 + vybudovanie nového rozvodu s napojením  | x |
| Umývačka riadu tunelová | 1 | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu | x |
| Konvektomat elektrický bojlerový 11 | 1 | 1 + vybudovanie nového rozvodu s napojením | x |
| Stôl rovný valčekový výstupný k tunelovej umývačke riadu | 1 | Kompatibilné s umývačkou riadu tunelovou | x |
| Stôl pred umývací k tunelovej umývačke riadu s dvojdrezom  | 1 | Kompatibilné s umývačkou riadu tunelovou | x |
| Sprcha stoj. s ramienkom a batériou  | 1 |  K stolu predúmyvaciemu | x |
|  |  | **Sídlo** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory  Košice** |  | **SOŠ PZ Košice****Južná trieda 50****Košice** | **ÚPZC Sečovce****Bitúnkova 14****Sečovce** |
| **Názov** | **Množstvo celkové ks** |  |  |
| Konvektomat elektrický bojlerový 20  | 2 | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu  | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Panvica smažiaca plynová 80l  | 1 | x | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu |
| Panvica smažiaca plynová  120l | 1 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | x |
| Leštička a sušička na príbor | 2 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu |
| Umývačka riadu teleskopická | 2 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu |
| Škrabka na zemiaky | 2 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu |
| Robot kuchynský univerzálny  | 2 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu |
|  |  | **Sídlo** | **Sídlo** |
| **Centrum podpory Bratislava** |  | **SOŠ PZ Pezinok****Fajgalská cesta 2****902 01 Pezinok** | **SOŠ PZ Bratislava Vápencová 36****841 07 Bratislava** |
| **Názov** | **Množstvo celkové ks** |  |  |
| Umývačka riadu tunelová | 1 | x | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Panvica smažiaca elektrická 50 l | 1 | 1+ napojenie do existujúceho rozvodu | x |
| Škrabka na zemiaky | 1 | x | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Kotol varný plynový 150 l | 2 | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Kotol varný plynový 200 l | 1 | x | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Konvektomat elektrický bojlerový 11  | 2 | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu | 1 + napojenie do existujúceho rozvodu |
| Stôl rovný valčekový výstupný k tunelovej umývačke riadu | 1 | x | Kompatibilné s umývačkou riadu tunelovou |
| Stôl pred umývací k tunelovej umývačke riadu s dvojdrezom  | 1 | x | Kompatibilné s umývačkou riadu tunelovou |
| Sprcha stoj. s ramienkom a batériou  | 1 | x | K stolu predúmyvaciemu |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*