**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Samochodný postrekovač**  |
| ***Obstarávateľ:*** | Šlachtiteľská stanica Horná Streda a.s. ,Partizánska 401, Horná Streda 916 24 , IČO: 36297836 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno/Nie |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Požadované parametre stroja: Samochodný postrekovač** |
| P. č. |  |
| 1. | Výkon motora min. 220 kW |
| 2. | Hydropneumatické pruženie s aktívnou reguláciou výšky |
| 3. | Svetlá výška podvozku hydraulicky nastaviteľná min. 190 cm |
| 4. | Rozchod kolies hydraulicky nastaviteľný |
| 5. | Riadenie všetkých 4 kolies |
| 6. | Hydrostatický pohon |
| 7. | Pneumatiky so šírkou min 420 mm |
| 8. | Pretlaková kabína s filtráciou kat. IV |
| 9. | Termínál s dotykovou obrazovkou, navigácia |
| **10.** | Autopilot |
| 11. | Kamerový systém, pohľad dozadu a na koľajový riadok |
| **12.** | Hlavná nádrž min 6000 l |
| **13.** | Preplachová nádrž min 600 l |
| 14. | Ramená 36 m, možnosť striekania na 24 m |
| 15. | Automaticky vypínané postrekové sekcie min 14 ks |
| 16. | Automatické riadenie ramien ultrazvuk. Senzormi min. 6 ks |
| **17.** | LED osvetlenie ramien, kabíny a priestoru okolo stroja |
| **18.** | Automatické prepínanie dýz v držiaku |
| **19.** | Vzdialenosť postrekových dýz (rozteč) 25 cm |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavkya parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € bez DPH:** |
| **Samochodný postrekovač** |  |
| **Typové označenie:**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |