Príloha č. 1: Technická špecifikácia

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia: Sejačka na cukrovú repu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Sejačka na cukrovú repu** |
| Sejací stroj ťahaný | áno |  |
| Ovládanie cez Isobus  | áno |  |
| Počet radov  | min 18 ks |  |
| Rozostup radov  | min. 45 cm |  |
| Možnosť zmeny rozostupu 75 cm | áno |  |
| Možnosť prihnojenia  | áno |  |
| Centrálny zásobník | áno |  |
| Pneumatické dávkovanie hnojiva  | áno |  |
| Objem zásobníka  | min. 3500 l |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na osivo  | min. 80 l/ks |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na insekticíd  | min. 10 l/ks |  |
| Prepravná šírka  | max. 3 m |  |
| Hydraulický prítlak | áno |  |
| Prítlak na každú výsevnú sekciu  | min. 200 kg |  |
| Hviezdicové čistiace kolesá pred výsevom | áno |  |
| Zadné prítlačné kolesá s možnosťou zmeny uhlu | áno |  |
| Vypínanie sekcií podľa GPS | áno |  |
| Variabilné siatie podľa predpisových máp | áno |  |
| Ovládací panel so sledovaním presnosti sejby | áno |  |
| Výsevné kotúče na cukrovú repu | áno |  |
| Náprava, ktorá ide počas sejby vždy v medziriadku | áno |  |
| Pneumatický pretlakový výsevný systém | áno |  |
| Požadovaná min. rýchlosť  | min. 12 km/h |  |

**Vysvetlenie stĺpca: Plnenie parametra:**

Uchádzač vyplní splnenie požadovaného parametra uvedeného v stĺpci „Hodnoty požadovaných parametrov“ a to uvedením konkrétnej hodnoty v číselnom tvare a mernej jednotke podľa príslušného riadku alebo uvedie pomenovanie „Áno“ alebo „Nie“ v riadku, kde sa vyžaduje iba slovné potvrdenie, či ponuka parameter spĺňa.

S pozdravom

 ......................................

 Ing. Alena Szászová

 Štatutárny zástupca družstva