**2025003 – Oprava části komunikace Smetanova**

**Technický popis:**

* Odstranění stávajících živičných vrstev
* Vytrhání obrub
* Osazení nových oboustranných obrub
* Vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu
* D+M nového odvodňovacího žlabu l= 3m
* Odkop stávající komunikace 0,3m
* Hutnění pláně
* Podklad ze štěrkodrti tl. 0,3m
* Kladení zámkové dlažby 80mm do vjezdu
* Pokládka živičných vrstev včetně postřiků