Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
| IČO : | 00203572 |
| Sídlo: | Poriadie 273, 906 22 Poriadie |
| Názov / predmet zákazky: | Silážna lopata s aktívnym rezaním |

|  |
| --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Silážna lopata s aktívnym rezaním. |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre uveďte ÁNO/NIE |
| Vykusovanie pomocou aktívneho nožového ústrojenstva |  |
| Čepeľ s aktívnymi vymeniteľnými nožmi min. 5 a max. 7 kusov |  |
| Objem lopaty min. 1,8 m3 a max 2,00 m3 |  |
| Hydraulické ovládanie spúšťania noža a automatická inverzia smeru noža |  |
| Pojazdný odstraňovač povrchov s 2 baranidlami |  |
| Dno lopaty s hrúbkou ocele min. 5,5 mm na strane 1 a hrúbkou ocele min. 7,5 mm na strane 2 |  |
| Elektronický ovládací box |  |
| Vykusovanie pomocou aktívneho nožového ústrojenstva |  |
| Čepeľ s aktívnymi vymeniteľnými nožmi min. 5 a max. 7 kusov |  |
| Objem lopaty min. 1,8 m3 a max 2,00 m3 |  |
| Hydraulické ovládanie spúšťania noža a automatická inverzia smeru noža |  |
| Pojazdný odstraňovač povrchov s 2 baranidlami |  |
| Dno lopaty s hrúbkou ocele min. 5,5 mm na strane 1 a hrúbkou ocele min. 7,5 mm na strane 2 |  |
| Elektronický ovládací box |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky:

Silážna lopata s aktívnym rezaním **– 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| Silážna lopata s aktívnym rezaním. (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

 -----------------------------------------------------

 podpis štatutárneho zástupcu