**Znak spr.: ZG.270.2.3.2022/IV Załącznik nr 2 do SWZ**

**WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Samochód osobowo-terenowy | w nadwoziu pick-up, fabrycznie nowy lub używany o przebiegu maksymalnie 30 000 km, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, kierownica po lewej stronie, kolor metalik |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny | pojemności min. **2 000 cm3**, moc min. **130 KM**, max. moment obrotowy min. **350Nm** |  |
| 3. | Rodzaj paliwa | ON (diesel) |  |
| 4. | Napęd 4x4 | stały lub dołączany ze skrzynią redukcyjną |  |
| 5. | Rozstaw osi | Nie mniej niż **2950 mm** |  |
| 6. | Prześwit podłużny | Nie mniej niż **205 mm** |  |
| 7. | Kąty (w stopniach) | natarcia – **27 stopni** (nie mniej)  zejścia – **21 stopni** (nie mniej) |  |
| 8. | Maksymalna ładowność | Min. 1000 kg |  |
| 9. | Nadwozie | ilość drzwi 4 lub 5 z częścią ładunkową |  |
| 10. | Układ przeniesienia napędu | skrzynia biegów 6-cio stopniowa wraz z biegiem wstecznym |  |
| 11. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy | Wymagany |  |
| 12. | Immobiliser | Wymagany |  |
| 13. | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagany |  |
| 14. | Szyby tylnie przyciemnione | Wymagane |  |
| 15. | System wspomagania ruszania pod wzniesienie | Wymagany |  |
| 16. | Autoalarm | funkcja monitoringu wnętrza + niezależna syrena |  |
| 17. | Zawieszenie | przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator, tył resory piórowe |  |
| 18. | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne | Wymagane |  |
| 19. | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa | Wymagane |  |
| 20. | Felgi aluminiowe z oponami letnimi o rozmiarze min. 255/60 R17 rok produkcji opon nie wcześniej niż 2021 r. | Wymagane |  |
| 21. | Felgi stalowe z oponami zimowymi o rozmiarze min. 255/60 R17 rok produkcji opon nie wcześniej niż 2021 r. | Wymagane |  |
| 22. | Klimatyzacja | Wymagana |  |
| 23. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Wymagane |  |
| 24. | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne | Wymagane |  |
| 25. | Kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) | Wymagana |  |
| 26. | Dolna osłona silnika | Wymagana |  |
| 27. | System audio wraz z głośnikami (minimum 4 szt.), system głośnomówiący - Bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB | Wymagany |  |
| 28. | Tempomat | Wymagany |  |
| 29. | Apteczka pierwszej pomocy | Wymagana |  |
| 30. | Gaśnica, linka holownicza | Wymagana |  |
| 31. | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2szt. | Wymagany |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana |  |
| 33. | pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik | Wymagane |  |
| 34. | Emisja zanieczyszczeń | Zgodnie z normą Euro 6 |  |
| 35. | Zużycie paliwa | w cyklu mieszanym nie więcej niż 11,0l/100 |  |
| 36. | Średnie zużycie energii | max. 4,0 MJ/km |  |
| 37. | Średnia emisja dwutlenku węgla: CO2 | max. 300 g/km (w cyklu mieszanym) |  |
| 38. | Emisja zanieczyszczeń: THC + NOx | max 122 mg/km |  |
| 39. | Cząstki stałe | max. 1,45 mg/km |  |
| 40. | Kolor | preferowany: metalik, czarny, szary, zielony, brązowy bądź srebrny  dopuszczalny: dowolny | Oferowane kolory nadwozia: …………………………………………………………………  ………………………………………………………………… |
| **parametry 37-39 zmierzono wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,**  **- pkt. 35 – *obliczono zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.*** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły 36 miesięcy lub 100 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej |  |
| 2. | Min. 36 miesięcy na lakier nadwozia i 12 miesięcy na skrzynię ładunkową |  |
| 3. | Min. 6 lat na perforację blachy nadwozia i 3 lata na skrzynię ładunkową |  |
|  | **STACJE ASO** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 4. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi w odległości 150 km od siedziby Zamawiającego –Lutówko 18, 89-400 Lutówko (minimum 1) – w przypadku braku ASO w wymaganym promieniu km Wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Wyciągarka elektryczna wraz z montażem; uciąg min. 4 000 kg; sterowanie bezprzewodowe lub pilotem; przekładnia 3 stopniowa, planetarna; sprzęgło z obrotowym pierścieniem; hamulec sprężynowy; lina stalowa. |  |
| 2. | Hak holowniczy 13 pin, kompatybilny z proponowanym modelem wraz z montażem. |  |
| 3. | Osłona skrzyni biegów stalowa malowana proszkowo, waga max. 9 kg kompatybilny z proponowanym modelem samochodu, wraz z montażem. |  |
| 4. | Osłona zbiornika paliwa stalowa malowana proszkowo waga max 12 kg kompatybilna z proponowanym modelem samochodu wraz z montażem. |  |
| 5. | Osłona silnika stalowa, waga max 12 kg, malowana proszkowo, kompatybilna z proponowanym modelem samochodu, wraz z montażem. |  |
| 6. | Roleta na przestrzeń ładunkową wraz z mocowaniami, wykonana z aluminium malowanego proszkowo, system drenażu, wraz z montażem. |  |
| 7. | Orurowanie przednie wykonane ze stali nierdzewnej, waga max. 15 kg, wraz z mocowaniami i montażem. |  |
| 8. | Wanna/kuweta z tworzywa sztucznego wraz z mocowaniami i montażem. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI - DODATKI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Min. 24 miesiące na dodatki w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. |  |