**Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci ponuku** |
| Obchodné meno: | uveďte obchodné meno |
| Sídlo: | uveďte sídlo |
| IČO: | uveďte IČO |

|  |
| --- |
| **Názov predmetu zákazky: Paletovací regálový systém** |
|  |
| **Špecifikácia predmetu zákazky:** Dodávka a montáž paletovacieho regálového systému do novopostavenej haly, pôdorysné rozmery haly: 32 500 mm x 13 491 mm. Od vstupnej brány po regálový systém bude vynechaný manipulačný priestor dlhý minimálne 8 500 mm. Manipulačná ulička medzi regálmi pre VZV bude 4 000 mm. Paletovací regálový systém vybavený vjazdovými regálmi bude po oboch stranách haly. Výška palety bude 1 900/1 400 mm. Spolu je požadované vytvorenie 368 paletovacích miest. Pravá strana regálového systému od vstupu do haly - **regál 1**  pre uloženie 128 paliet. Ľavá strana regálového systému od vstupu do haly - **regál 2** pre uloženie 240 paliet. |
|  |
| **Paletovací regálový systém****Počet: 1 zostava** | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:** **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom**  |
| **Regál 1** |
| 1. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 900 mm do regálového systému  | - | áno | **áno/nie** |
| 2. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | **áno/nie** |
| 3. | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 2 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 4. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0  | **uveďte hodnotu** |
| 5. | Rozmery regálového systému - šírka  | m | max. 3,3  | **uveďte hodnotu** |
| 6. | Kapacita regálového systému – 128 ks EURO paliet | - | áno | **áno/nie** |
| 7. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 4 ks | - | áno | **áno/nie** |
| **Regál 2**  |
| 8. | Schopnosť uloženia EURO palety s výškou 1 400 mm do regálového systému  | - | áno | **áno/nie** |
| 9. | Nosnosť uloženia EURO palety do regálového systému s hmotnosťou palety 1 000 kg | - | áno | **áno/nie** |
| 10.  | Schopnosť uloženia EURO paliet nad sebou do regálového systému v počte 3 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 11. | Rozmery regálového systému - dĺžka | m | max. 24,0 | **uveďte hodnotu** |
| 12. | Rozmery regálového systému - šírka  | m | max. 4,2 | **uveďte hodnotu** |
| 13. | Kapacita regálového systému – 240 ks EURO paliet | - | áno | **áno/nie** |
| 14. | Schopnosť uloženia EURO paliet za sebou do regálového systému v počte 5 ks | - | áno | **áno/nie** |
| **Spoločné pre regál 1 a regál 2** |
| 15. | Povrchová úprava nosných profilov - práškový nástrek epoxidovej farby | - | áno | **áno/nie** |
| 16. | Povrchová úprava ukladacích plôch paliet - pozinkované | - | áno | **áno/nie** |
| 17. | Oceľové ochrany vjazdového regálu  | - | áno | **áno/nie** |
| 18. | Doprava a vyloženie v cene  | - | áno | **áno/nie** |
| 19. | Záručná doba  | mesiac | min. 60 | **uveďte hodnotu** |
| 20. | Pozáručný servis – náhradné diely  | rok | min. 10 | **uveďte hodnotu** |
| 21. | Certifikácia regálového systému | - | áno | **áno/nie** |

V ................................ dňa ...............

................................................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka\*

**\*UPOZORNENIE:** ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom oprávneného konať za uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie uchádzača (splnomocnenie musí byť priložené k ponuke), pečiatka sa použije v prípade ak pečiatku uchádzač používa