**Príloha č. 1**

**Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky**

***Celková oprava pohonov zberačov prúdu pre električky ČKD T6A5.***

*Špecifikácia predmetu zákazky:*

Predmetom obstarávania je „Celková oprava pohonov zberačov prúdu pre električky ČKD T6A5“.

Typ pohonu: EPDE 3100 (Ed03791/III).

Predpokladané množstvo **3 ks** pohonov.

**Rozsah technickej špecifikácie:**

* Očistenie povrchu pohonu – odmastenie, vyfúkanie
* Demontáž pohonu
* Diagnostika pohonu – kontrola elektrických parametrov, mechanická kontrola
* Demontáž oprava opraviteľných dielov
* Výmena všetkých poškodených, neopraviteľných, prestarnutých a nefunkčných dielov za nové (spínač koncový, záves, kruh ložiskový, izolátor, spojka magnetická, trubka, bronzový vodiaci krúžok, bronzové vodiace púzdro, manžety, kryt, gumový mech, drobný spojovací materiál, ..., atď.)
* Premazanie potrebných častí tukom
* Montáž, kompletizácia pohonu
* Odskúšanie pohonu, nastavenie a vystavenie protokolu  o skúške
* Povrchová úprava – nový náter
* Balenie, expedícia

Doklady potrebné k prevzatiu pohonov:

- dodací list

- prehlásenie o zhode podľa EN 10204 – 2.1

- protokol o skúške

V prípade záujmu môžu uchádzači požiadať prostredníctvom IS Josephine o obhliadku predmetu zákazky.