**Oprava strechy - Sklad Náhradných dielov MH, areál DPB a.s. Jurajov dvor**

**Technická špecifikácia a rozsah prác**

**● Hydroizolačný systém : Falcovaná krytina farebný pozink bielohliník BH, hr. 0,55mm**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena (dodávka+montáž)** | **Cena spolu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Demontážne práce D+M** |  |  |  |  |
| 1. | odstránenie bleskozvodu na krytine strechy, odvoz na skládku | m² | 1748,00 |  |  |
| 2. | demontáž dažďových žľabov a zvodov, odvoz na skládku | bm | 252,00 |  |  |
| 3. | odstránenie pôvodného trapézového plechu, demontáž a odvoz na skládku | m² | 1750,00 |  |  |
| 4. | demontáž časti zhnitého dreveného debnenia a jeho náhrada novým | m² | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Tesárske a klampiarske práce** |  |  |  |  |
| 5. | dodávka a montáž namorených kontralát 40/50 | bm | 1950,00 |  |  |
| 6. | dodávka a montáž poistnej hydroizolačnej fólie so samolepiacim presahom KJG UNI | m² | 1925,00 |  |  |
| 7. | dodávka a montáž dreveného debnenia hr. 25mm | m² | 1925,00 |  |  |
| 8. | falcovaná krytina KJG hr. 0,55mm farebný pozink bielohliník, kotvenie, spojovací materiál, lišty, odkvapové lišty, úprava hrebeňa | m² | 1710,00 |  |  |
| 9. | odkvapový systém KJG 333/100 D+M žľaby + odkvapové rúry s príslušenstvom | m | 284,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Bleskozvod** |  |  |  |  |
| 10. | dodávka a montáž nových bleskozvod. držiakov a bleskozvodového drôtu na streche | m² | 1748,00 |  |  |
| 11. | revízia bleskozvodu | ks | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Lešenie** |  |  |  |  |
| 12. | lešenie po odkvapových hranách výšky 6,5m cca mesiac/strana | ks | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **○ Presun hmôt** |  |  |  |  |
| 13. | presun hmôt v rámci stavby pre všetky materiály spolu v objektoch výšky do 10 m, žeriav | ks | 1,00 |  |  |
| 14. | doprava materiálu na miesto stavby | ks | 1,00 |  |  |