**Príloha č. 4 pre časť 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Strážske**  Námestie A. Dubčeka 300, 070 220 Strážske |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup technológie na zber komunálneho odpadu** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

***ČASŤ 2 : „Traktor a čelný nakladač traktoru s lopatou“***

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** | |
| **4. Traktor** | | **1 kus** | | |
| ***Výrobca, značka, model*** | |  | | |
| Počet valcov | | min. 4 ks | |  |
| Výkon motora | | min. 69 kW | |  |
| Plazivé rýchlosti od | | min. 350 m/hod. | |  |
| Výkon pracovného hydraulického čerpadla | | min. 60 l/min | |  |
| Zdvih zadného trojbodového závesu | | min. 4 100 kg | |  |
| hydraulické okruhy vzadu | | min 3 ks | |  |
| Hmotnosť traktora bez závažia | | min. 3 390 kg | |  |
| Zdvih predných ramien | | min. 3 300 kg | |  |
| Chladenie vodu | | áno | |  |
| Common rail systém CRS a recirkulácia výfukovýchplynov EGR | | áno | |  |
| Ad Blue | | áno | |  |
| 4 ventile na valec, priame vstrekovanie | | áno | |  |
| Aktívny filter pevných častíc DPF, SCR katalyzátor | | áno | |  |
| Synchronizovaná prevodovka | | minimálne 32 rýchlostí dopredu/ min 32 dozadu | |  |
| Spínač spojky na riadiacej páke | | áno | |  |
| Elektrohydraulický reverz radenie pod zaťažením | | áno | |  |
| Rozsah rýchlostných stupňov v 3 rozsahoch –plazivý, pracovný, cestný | | áno | |  |
| Parkovací zámok – brzda prevodových stupňov | | áno | |  |
| Zadná uzávierka diferenciálu | | áno | |  |
| Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – elektrohydraulicky | | áno | |  |
| Vzduchom odpružené sedadlo s opierkami | | áno | |  |
| Sedačka spolujazdca | | áno | |  |
| Nastaviteľný volant | | áno | |  |
| Klimatizácia a kúrenie | | áno | |  |
| Vzduchové brzdy na príves 2 hadicové | | áno | |  |
| Kolesá predné minimálne | | 360/70R24 | |  |
| kolesá zadné minimálne | | 480/70R34 | |  |
| Predné hydraulické ramená kat. II, rýchloupínacie háky | | áno | |  |
| 1 hydraulický okruh vpredu | | áno | |  |
| Záruka na zariadenia minimálne 12 mesiacov | | áno | |  |
| **5. Čelný nakladač k traktoru s lopatou** | | **1 kus** | | |
| ***Výrobca, značka, model*** | |  | | |
| Lopata k čelnému nakladaču, nová | | áno | |  |
| Kapacita zdvihu hore | | min. 1 800 kg | |  |
| Nakladacia výška v oku nakladača | | min. 3 600 mm | |  |
| Čelný nakladač - nakladacia výška na hrane lopaty | | min. 3 300 mm | |  |
| Pracovná šírka lopaty | | min 200 cm | |  |
| Objem lopaty | | min. 700 l | |  |
| Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s 3 plnohodnotnými funkciami | | áno | |  |
| Tretia hydraulická funkcia plnohodnotná - samostatná | | áno | |  |
| Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora | | áno | |  |
| Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva | | áno | |  |
| Oporné odstavné nohy | | áno | |  |
| Paraelogram | | áno | |  |
| Záruka na zariadenia minimálne 12 mesiacov | | áno | |  |
|  |
|  |
|  |

***Vypĺňa uchádzač***

**Ostatné požiadavky**

* Vrátane dopravy na miesto plnenia a  inštalácie na mieste plnenia
* Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru
* zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny
* Celý požadovaný tovar (dodávka ako celok) musí byť dodaný nový a nepoužitý a plne funkčný a spôsobilý

|  |  |
| --- | --- |
| **Súčasť dodania predmetu zákazky- sprievodná dokumentácie** | * Manuál - návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku * Servisná knižka * Osvedčenie o evidencii motorového vozidla * Technické osvedčenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v SR * Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy * Ďalšia dokumentácia *(napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.)* potrebná pre prevádzku dodaného tovaru podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem v čase jeho dodania |

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača