Obstarávateľ: AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť,

IČO: 00164003

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Vybavenie cukrárenskej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Vybavenie cukrárenskej výroby - technológie a zariadenie

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regál nerezový,** rozmer: 1900 x 600 x 1700 mm \*4 x polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1900 x 600 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Regál nerezový,** rozmer: 1400 x 600 x 1700 mm \*4 x polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Robot univerzálny ,** rozmer: max 600x1100x1200mm(šxhxv)príkon elektro: max 3W/400Vobjem kotlíka: min 60 lregulácia: min 3 rýchlostizdvíhanie kotlíka: elektromechanicképrevod pomocou ozubených koliesvýstup na prídavné zariadeniezákladné príslušenstvo:-kotlík, hák, metla, miešač, vozík | 1,00 | ks |
| **Redukčná sada 30 L k robotu** | 1,00 | ks |
| **Pec elektrická,** vonkajšie rozmery š\*h\*v: max 1000x1000x1800 mmpríkon: max 3 x 4,1 kWtyp rúry: statická, teplovzdušnáhorné a dolné ohrevné teleso prídavný samostatný ventilátor zvuková signalizácia 60min časovač nastaviteľné nohy vsuvy / sekcie v rúre: min 3tepelný rozsah rúry: 50°C - 320 °Cvnútro z materiálu: nerezhmotnosť. max 200 kg  | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 800 x 900 mm \*2 x zásuvka pod pracovnou doskou vedľa seba \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 800 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, \*drevený plát, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1300 x 700 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 700 x 900 mm \*2 x zásuvka pod pracovnou doskou vedľa seba \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Konvektomat el.,** rozmer: max 1000x900x+1100mm(šxhxv)príkon elektro: max 20kW/400Vkapacita: max 11 x GN1/1zásuvy naprieč pre lahšiu manipuláciutvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimuv prípade neočakávaného výpadku bojleruTROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energieovládanie: elektronické programovateľnémin 80 voliteľných PROGRAMOVMENU V SK jazyku funkcie:horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°Cvarenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°Cnízkoteplotné pečenie, nočné pečenieregenerácia, manuálne privlhčenieodložený štart, nekonečný čas vareniamin 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátoramin 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komoryintegrovaná funkcia odvápnenia bojlerupredohrev komory, rýchle schladenie komoryUSB pre HACCP výstup a programovanieautomatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí | 1,00 | ks |
| **Podstavec pod konvektomat,** \*jednoradový, \*so vsuvmi pre GN nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Zmäkčovač vody ,** rozmer: max 200x550 (priem x v) objem: min 10 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h  | 1,00 | ks |
| **Gastronádoba smaltovaná, plná, rozmer : 325x530x40 mm** | 8,00 | ks |
| **Gastronádoba smaltovaná, plná, rozmer : 325x530x20 mm** | 8,00 | ks |
| **Sporák el. tálový s rúrou ,** rozmer: max 900x1000x1000mm(šxhxv)príkon elektro: max 22 kW/400Velektrický príkon tálu: max 16 kWpočet varných zón: 4ksrozmer tálu: min 650 x 600 mm(šxh)elektrický príkon rúry: max 7 kWvnútorný rozmer rúry: max 700x800x400 mm(šxhxv)/GN2/1regulácia teploty rúry: 50-300°Cprevedenie rúry: statickáhrúbka plechu vrchnej dosky: 2mmzákladné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Sporák kombinovaný, r**ozmer: max 900x1000x1000 mm(šxhxv)príkon plyn: max 32kWpríkon elektro: max 8 kW/400Vplynový príkon horákov: max: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kWpočet horákov: 4kselektrický príkon rúry: max 8 kWvnútorný rozmer rúry: max 700 x 800 x 400 mm(šxhxv)/(GN2/1)regulácia teploty rúry: 50-300°Cprevedenie rúry: statickázapaľovanie pilotným plameňomliatinové rošty horákovhrúbka plechu vrchnej dosky: 2mmzákladné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Rameno napúšťacie + žľab**  | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1600 x 600 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1400 x 900 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 800 x 700 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1500 x 900 x 900 mm \*2 x polica plná (spodná a stredná), nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Skriňa chladiaca nerezová,** rozmer: max 1500 x 900 x 2000 mm(šxhxv)príkon elektro: max 1kW/230Vobjem: min 1400 lchladenie: ventilovanédvere: plnévonkajšie prevedenie: nerezovávnútorné prevedenie: nerezováprev. teplota: -2/+8°Celektronická riadiaca jednotkamonobloková chladiaca jednotkaelektronické RIADENIE VLHKOSTIvnútorný rozmer: GN2/1základné príslušenstvo - 8 x rošt GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Vitrína chladiaca pultová,** rozmer: max 500x500x1000 mm(šxhxv)príkon elektro: max 0,3kW/230Vobjem: min 65 lpočet políc : 4prevedenie políc: otočné, roštovéprev. teplota: +2/+10°Cchladenie: ventilovanéelektronická riadiaca jednotkaosvetlenie políc | 1,00 | ks |
| **Mixér ponorný ,** napätie (V): 230príkon (W): 440počet ot./min (funkcia mixéra): 1500-9000počet ot./min (funkcia šľahača): 250-1500spracovateľné množstvo (l) : 50celková dĺžka mixéra (mm): max 800celková dĺžka šľahača (mm). max 850dĺžka nohy s nadstavcom mixéra (mm): max 400dĺžka nadstavca šľahača (mm): max 300priemer nadstavca (mm): max 150 Určený pre spracovanie do množstva 50 l. Plynulá regulácia pracovnej rýchlosti. Ergonomické držadlo s vypínačom, bezpečnostným a zaisťovacím tlačidlom. Systém automatickej regulácie rýchlosti. Výmenné pracovné nadstavce na mixovanie a šľahanie. Systém na jednoduchú výmenu poškodeného kábla.  | 1,00 | ks |
| Doprava a inštalácia |   |   |