**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |
| --- |
| **Časť č. 1: Centrálny venózny katéter (CVK)** |
| **Obchodné meno uchádzača** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Špecifikácia predmetu zákazky**  | Uveďte, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. konkrétny údaj |
| CVK so svorkami na každom lumene |  |
|  vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J- zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci a značkou na drôte, keď je vodič na konci katétra |  |
| materiál vodiaceho drôtu - nitinol |  |
| vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |
| vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |
| s punkčnou ventilovou ihlou s bočným zavedením |  |
| drôt na EKG navigáciu |  |
| dilatátor |  |
| priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |
| viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám, ak je to relevantné |  |
| farebne odlíšené kónusy |  |
| položky č. 1, 2 - bez anitimikrobiálnej impregnácie  |  |
| položky č. 3, 4 - antimikrobiálna impregnácia na povrchu katétra, neuvoľňujúca sa mimo katétra  |  |
| uložený v ochrannom puzdre, zavádzanie priamo z puzdra |  |
| centimetrové značenie pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |
| dvojitá fixácia, možnosť prichytenia stehom |  |
| materiál katétra PUR s hydrofilnou zložkou |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................