PRZEDMIAR ROBÓT

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE W 2024 ROKU

Obiekt lub rodzaj robót: BIEŻĄCA NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO KATOWICE,

DROGA LEŚNA GŁÓWNA NR 1001 O DŁ. 950 M ORAZ 1002 O DŁ. 50 M W LEŚNICTWIE PODLESIE

Inwestor: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE  
LASY PAŃSTWOWE  
NADLEŚNICTWO KATOWICE

ul. Kijowska 37 b, 40-754 Katowice  
tel. +48 32 252 51 41  
e-mail: katowice@katowice.lasy.gov.pl

BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KATOWICE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODLESIE NR 1001 | | |
| 1.1.1 | Wykonanie i zabudowa 2 wodospustów drewnianych o parametrach zgodnie z opisem technicznym | szt | 4 |
| 1.1.2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków oraz kolein kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy 20 cm w tym kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym | m2 | 3040 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | BIEŻĄCA NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE PODLESIE NR 1002 | | |
| 1.1.1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, uzupełnienie ubytków oraz kolein kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy 20 cm w tym kruszywo łamane 31,5-63 mm warstwa 15 cm, kruszywo 4-31,5 mm warstwa 5 cm oraz warstwa miału 0-4 mm na powierzchni jezdni o grubości 0,5-1,5cm Wyrównanie oraz wyprofilowanie rozścielonego kruszywa, a także zagęszczenie walcem stalowym | m2 | 175 |