|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača :  |
| Sídlo uchádzača :  |
| IČO uchádzača :  |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):  |
|  |
| Názov zadávateľa: EQUUS a.s. |
| Sídlo zadávateľa: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |
| IČO zadávateľa: 36 263 605 |
| Názov projektu: Obstaranie kombajnu, sejačky, postrekovaču a závlahového systému pre ŠRV v spoločnosti EQUUS a.s. |
| Názov zákazky: Nesený poľnohospodársky stroj – medziriadková plečka 4 riadková  |
|  |
| **Nesený poľnohospodársky stroj – medziriadková plečka 4 riadková - 1 ks** |

|  |
| --- |
| Výrobca: Typové označenie s príslušenstvom:  |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Rám náradia v mm | 100 x 100 – 3.200  |  |
| Oporné kolesá sklopné 2 ks pre rám s výškou 65 - 75 cm | áno |  |
| Vodiace kolesá 5 ks  | áno |  |
| Veľké radlice 13 ks  | odpružené s dlátovou špičkou |  |
| Pár plečkovacích tanierov  s priemerom 355 mm s nastavovaním pracovného uhla | áno |  |
| Počet párov plečkovacích tanierov | 8  |  |
| celková šírka stroja v mm | 3 250  |  |
| celková dľžka stroja | min. 2750 |  |
| Rozchod medzi opornými kolesami v mm | 1 500  |  |
| Trojbodový záves  | áno |  |
| Formovač hrobku z nerezovej ocele pre ťažké pôdy 4ks pre ťažké pôdy | áno |  |
| Prihŕňacie /kopcovacie/ taniere – 3 páry s priemerom v mm | 460 |  |
| Nosník zdvíhača/chrániča listov 4  | áno |  |
| Prídavný rám s 5 hĺbkovými kypričmi  | áno |  |
| Plynulé nastavenie pracovnej hľbky  | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| Nesený poľnohospodársky stroj – medziriadková plečka 4 riadková  |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH**  |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis a pečiatka uchádzača