**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. Predmetom zákazky je **Prepravný box na tlakové fľaše prenosný**
2. **Hlavný kód CPV:**

**44619300-5 Prepravky**

**Doplňujúci kód CPV:**

**44617000-8 Škatule, boxy**

**60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)**

1. **S tovarmi sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. V prípade reklamácie a záručnej opravy predmetu zákazky uchádzač garantuje výmenu, resp. opravu v termíne do 7 pracovných dní od odovzdania predmetu zákazky.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

4 mesiaceodo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Miestom dodania je:**

**Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina**

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

N/A – neaplikuje sa

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Prepravný box na tlakové fľaše prenostný**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **120 ks** |
| **Výrobca:** |  |
| **Typové označenie:** |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** |  |
| Prepravný box na kompozitné aj oceľové tlakové fľaše k ADP musí spĺňať: |  |
| **Vlastnosti** | Prenosný, s možnosťou prepravy paletovým vozíkom  | **N/A** |  |
|  | Vhodný na prepravu: |  |
|  | kompozitných tlakových fliaš k ADP vo vertikálnej polohe s vodným objemom 6,9 litra |  | **N/A** |
|  | Oceľových tlakových fliaš k ADP s vodným objemom 6,0 litra  |  | **N/A** |
| **Počet kusov v boxe** | Bezpečná preprava 20 kusov tlakových fliaš vo vertikálnej polohe |  | **N/A** |
| **Konštrukcia (rám)** | Spevnená | **N/A** |  |
|  | Samonosná | **N/A** |  |
|  | Oceľová | **N/A** |  |
|  | Antikorózne prevedenie | **N/A** |  |
| **Strany prepravného boxu** | Po stranách musia byť priskutkované so samo zaisťovacími skrutkami sklopné úchopy pre ručnú manipuláciu | **N/A** |  |
|  | Na dlhších stranách 2 sklopné úchopy |  | **N/A** |
|  | Na kratších stranách 1 sklopný úchop |  | **N/A** |
| **Vrchná časť** | V mieste sklopných úchopov musí byť spevnená po celom obvode boxu | **N/A** |  |
| **Celkové rozmery** | Maximálne 100 x 80 cm, výška maximálne 60 cm |  | **N/A** |
| **Rozmery jednotlivých buniek** | Musia byť dostatočne veľké na kompozitné tlakové fľaše s ochrannou pätkou k ADP s vodným objemom 6,9 litra |  | **N/A** |
| **Steny jednotlivých buniek:** | Opatrené tlmiacim materiálom po celej výške z dôvodu tlmenia nárazov tlakových fliaš počas prepravy | **N/A** |  |
| **Podlaha prepravného boxu:** | Spevnená z dôvodu vyššej pevnosti | **N/A** |  |
|  | Hrúbka materiálu podlahy – min. 2 mm |  | **N/A** |
| **Bočné časti stien** | Hrúbka materiálu min. 1,5 mm |  | **N/A** |
| **Podlaha každej bunky:** | Opatrená tlmiacim materiálom (tlmiaca pena, guma alebo ekvivalent) |  | **N/A** |
| **Rožné vnútorné výstuhy:** | Dostatočne zabrúsené, aby nepoškodili tlakové fľaše počas prepravy | **N/A** |  |
| **Ostré hrany boxu:**  | Musia mať dostatočnú ochranu voči poraneniu | **N/A** |  |
| **Nohy spodnej časti boxu:** | Pripevnená proti skĺzová podložka ( silentblok alebo ekvivalent) z dôvodu zabránenia pohyby prepravného boxu pri prevoze na hladkej podlahe.  |  | **N/A** |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**Možnosť predkladania ekvivalentov:**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.