**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Mliečny automat pre teľatá s pojazdom a pastérom** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňová 3, Brezno 977 43IČO : 00 189 103 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***Platca DPH***  | Áno/Nie |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Mliečny automat pre teľatá s pojazdom a pastérom**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | * Elektrický pohon poháňaný nabíjateľnou batériou
 |
| 2. | * Elektrické dávkovacie rameno poháňané nabíjateľnou batériou
 |
| 3. | * Funkcia ohrevu, miešania a chladenia mlieka, alebo mliečnej zmesi
 |
| 4. | * Funkcia pasterizácie natívneho mlieka
 |
| 5.  | * Funkcia výpočtu presnej koncentrácie a času prípravy kŕmnej zmesi
 |
| 6. | * Visutá konzola na prepravu dvoch min 30 l kanví na mlieko
 |
| 7. | * Integrovaný systém oplachu vedier od mlieka a veka zariadenia
 |
| 8. | * Termoizolačný obal na udržanie teploty mlieka počas prepravy pri nízkych teplotách
 |
| 9. | * Požadovaný objem tanku na mliečnu zmes: min. 260 l
 |
| 10. | * Hlavný zdroj napájania: 400 V 16 A 50 Hz
 |
| 11. | * Výkon ohrevu minimálne: 6 kW
 |
| 12. | * Výkon čerpadla minimálne: 40 l/min.
 |
| 13. | * Elektrický pohon s min. 2 rýchlosťami
 |
| 14. | * Poklop s tesnením a s rukoväťou, ktorá slúži zároveň na zaistenie poklopu
 |
| 15. | * Ovládací panel na zariadení s vodeodolnou úpravou
 |
| 16. | * Nastaviteľné kŕmne dávky
 |
| 17. | * Pevné riadidlá pre tlačenie zariadenia výlučne pred sebou
 |
| 18. | * Výpustný ventil v spodnej časti zariadenia na kompletné vyprázdnenie tanku
 |
| 19. | * Odstredivý mixér poháňaný napätím 230 V s výkonom min. 250 W
 |
| 20. | * Tenzometrický senzor na dne tanku
 |
| 21. | * Predné svetlo
 |
| 22. | * Teplotný senzor pre blokovanie ohrevu ak je tank prázdny
 |
| 23. | * Automatická funkcia čistenia a dezinfekcie
 |

***Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.***

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Obstaranie Mliečny automat pre teľatá s pojazdom a pastérom** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:Uveďte typ, značku**  |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |