|  |
| --- |
| **Príloha č. 1*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: Roľnícke družstvo |
| Sídlo zadávateľa: Kriváň 353, 962 04 Kriváň |
| IČO zadávateľa: 00209872 |
|  |
| **Technológia vnútorného hradenia do maštale** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |
| --- |
| **Názov : ležiskové boxy, deliace steny, bránky** |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| **Ležiskové boxy** 4 skupiny po 61 kráv (viď. priložený situačný výkres usporiadania) | Vyžaduje sa |  |
| Stĺpik 76x5 L 1800 s návl. | Min. 55 ks |  |
| Oblúk zábrany 60x860 L1960 jednostr. | Min. 233 ks |  |
| Spona X 60/60 | Min. 468 kpl |  |
| Strmeň 48/60 | Min. 33 kpl |  |
| Strmeň 76/60 | Min. 100 kpl |  |
| Zámok 60 (Ø51) | Min. 76 ks |  |
| Zámok 48 (Ø40) | Min. 20 ks |  |
| Trubka 60 | Min. 372 m |  |
| Trubka 48 | Min. 372 m |  |
| Spojka do trubky 48 (Ø40) | Min. 62 ks |  |
| Spojka do trubky 60 (Ø51) | Min. 62 ks |  |
|  |
| **Deliace steny** | Vyžaduje sa |  |
| Stĺpik 76U pre fošnovú stenu L1800 | Min. 24 ks |  |
| Stĺpik H pre fošnovú stenu L 1800 | Min. 8 ks |  |
| Stĺpik 76x5 L 1800 s návl. | Min. 48 ks |  |
| Spona T 76/60 | Min. 124 kpl |  |
| Spona X 76/60 | Min. 12 kpl |  |
| Trubka 60 | Min. 180 m |  |
| Spona T 102/60  | Min. 24 m |  |
| Kompletačný materiál | Min. 1 kpl |  |
|  |
| **Bránky** | Vyžaduje sa |  |
| Bránka Ø60/42 L2501-3500/H1100 | Min. 24 kpl |  |
| Stĺpik 76x5 L 1800 s ner. návl. | Min. 26 ks |  |
| Bránka Ø60/ Ø42 L2501 -3500/H1400 | Min. 4 kpl |  |
| Stĺpik 102x5 L1800 s ner.návl. | Min. 29 ks |  |
| Kompletačný materiál | Min. 1 kpl |  |
| Záruka min. 12 mesiacov | Min. 12 mesiacov |  |
| Montáž celková | Vyžaduje sa |  |
| Doprava komplet | Vyžaduje sa |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže predkladateľ predložiť ekvivalent inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.

**Príloha** – Situačný výkres vnútorného usporiadania

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača