**ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Platca DPH** | **Áno/ nie**  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je linka na spracovanie ovocia s kapacitou minimálne 500kg/ hodina. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie jednodruhových ovocných štiav ako aj na výrobu nektárov. Súčasťou linky musia byť čerpadlá, prepojovacie elementy a pasterizačné zariadenie, ktoré pasterizuje ovocné šťavy a drene ako aj mashheater a homogenizátor pre výrobu nektárov. Linka musí obsahovať aj plničku tak na plnenie štiav a drení do BIB ako aj plničku na plnenie štiav a nektárov za horúca do sklenených fliaš, ktoré budú po naplnení uzatvorené Al šrobovacím uzáverom uzatváračkou a opatrené etiketou na etiketovačke. Dodávka bude obsahovať aj krájačku ovocia a obslužné stoly. Súčasťou dodávky je aj doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obslužného personálu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** |
| 1 | Vyklápač paliet | 1 |  |  | * Určený na vyklopenie ovocia z bední do umývacieho zariadenia.
* Váha: max 400 kg
* Napájanie: min 2,0 kW / 400 V/ 50 Hz
* Čas vyklopenia: max 20 sec.
* Kapacita zdvihnutia min 400 kg
* Hydraulické zdvíhanie
 |  |  |
| 3 | Kotol na džem | 1 |  |  | * Minimálny objem 140 l
* Dvojplášťový kotol z nerezovej ocele – naplnený glycerínom
* Elektrický ohrev min. 9 kW, 400 V s termostatom
* Vypúšťací ventil
* Miešacie zariadenie s pomalým chodom a mobilným stojanom
 |  |  |
| 4 | Sušiareň ovocia s nerezovými sitami | 1 |  |  | * Vybavená min. 40 sitami na sušenie
* Využiteľná plocha min. 14 m2
* Minimálna kapacita: 100 kg čerstvého ovocia
* Sušička je vybavená ohrevom min. 5,0 kW
* Sušička musí mať modulárnu štruktúru, aby ju bolo možné rozšíriť o druhý
 |  |  |
| **-** | **Spolu bez DPH**  | **xxxx** |  | **-** | **-** |
|  | **Spolu s DPH**  | **xxxx** |  |  |  |

***Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.***

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |