**Príloha č. 3 Technická špecifikácia a jednotkové ceny pre Radličkový kyprič pôdy so zásobníkom na aplikáciu hnojív**

*„****Zefektívnenie procesu aplikácie hnojív a ostatných substrátov pomocou zaobstarania strojno-technologického vybavenia****“*

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

**Radličkový kyprič pôdy so zásobníkom na aplikáciu hnojív**

|  |  |
| --- | --- |
| **Radličkový kyprič pôdy – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| Pracovná šírka: min. 3 (m) |  |
| Počet radličiek: max 11 (ks) |  |
| Dĺžka: max. 3,85 (m) |  |
| Rozostup radličiek v rade: min. 81 (cm) |  |
| Výška rámu: min. 800 (mm) |  |
| Pružinové istenie tuhosť: min. 550 (kg) |  |
| Maximálny zdvih istenia: min. 30 (cm) |  |
| Zarovnávacie disky: |  |
| Priemer zrovnávacích diskov: 45 -46 (cm) |  |
| Dvojpružinový systém istenia: |  |
| Trojradová konštrukcia: |  |
| Hmotnosť valca: 112 – 115 (kg/m) |  |
| Rozdeľovač hnojiva vrátane aplikátorov: |  |
| Možnosť aplikácie hnojiva: |  |
| Priemer systému rozdeľovača hnojiva: 100-110 (mm) |  |
| Hydraulické hĺbkové prestavenie: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zásobník na aplikáciu hnojív – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| Obsah zásobníka: min. 2200 (l) |  |
| Rozdelenie zásobníka: |  |
| Prepravná šírka: max. 2,75 (m) |  |
| Dĺžka stroja: max. 1,70 (m) |  |
| Plniaca výška: max. 1,60 (m) |  |
| Priemer pneumatického systému: min. 110 (mm) |  |
| Vypnutie výsevu na polovici stroja, elektrické : |  |
| Jemný dávkovač: |  |
| Kompatibilita ISOBUS: |  |
| Spracovávanie zákaziek ISOBUS, variabilné dávkovanie pomocou máp: |  |
| Paralelné vedenie stopy prost. GPS signálu polohy: |  |
| Automatické spínanie čiastkovej šírky prostredníctvom GPS signálu polohy: |  |
| Pripojenie pomocou 3-bodového uchytenia: |  |
| Hydraulický pohon ventilátora: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 23%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**