|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Jastrabá agro s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa |
| IČO obstarávateľa: 43859151 |

1ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Dojáreň pre ovce s rýchlim odchodom 2x24 s fixáciou, kŕmnym žľabom, násypníkmi | Áno | Vyberte položku. |
| Pozinkované prevedenie dojárne | Áno | Vyberte položku. |
| Nerezové mliečne potrubie | Áno | Vyberte položku. |
| Podtlakové potrubie z hrubostennej plastovej rúry | Áno | Vyberte položku. |
| Dezinfekčné potrubie odolné voči teplej vode do 80°C | Áno | Vyberte položku. |
| Doprava mlieka s nerezovou zbernou nádobou a mliečnym čerpadlom s príkonom od 0,55kW do 1,3kW | Áno | Vyberte položku. |
| Mliečny tlakový filter | Áno | Vyberte položku. |
| Riadenie pulzov pomocou elektronických pulzátorov s centrálnou pulzáciou | Áno | Vyberte položku. |
| Čistiaci automat s automatickým dávkovaním chémie a s automatickým ohrevom s príkonom min. 24kW | Áno | Vyberte položku. |
| Dojacie jednotky s automatickým membránovým ventilom a silikónovými strukovými gumami | Áno | Vyberte položku. |
| Dezinfekčné držiaky kompatibilné s dojacími jednotkami s uchytením na dezinfekčné potrubie s nastaviteľným prietokom vody | Áno | Vyberte položku. |
| 2ks olejové vývevy so spoločným výkonom min. 4300l/min | Áno | Vyberte položku. |
| Riadenie vývev pomocou frekvenčného meniča | Áno | Vyberte položku. |
| Pozinkované hradenie dojárne so zvislými prvkami uchytenia | Áno | Vyberte položku. |
| 1ks Chladiaci tank s objemom 6000 l s čistiacim automatom priamo na nádrži, s automatickým vypúšťacím ventilom, s digitálnym ukazovateľom hladiny mlieka v nádrži, maximálny dĺžka chladiacej nádrže 3750mm, maximálny priemer nádrže 1850mm. | Áno | Vyberte položku. |
| 4ks obojstranný kŕmny pás pre bezrohé ovce s individuálnym separačným headlockom. Dĺžka 1ks pásu 41 metrov, maximálna šírka kŕmneho pásu 750mm, miesto pre jednu ovcu min 330 mm, 4 ks motorická časť s príkonom max 4kW/ks, vkladacia časť s fotobunkou pojazdu s meraním odvíjania | Áno | Vyberte položku. |
| Horizontálne pozinkované hradenia ustajňovacieho priestoru ovčina so zvislými prvkami uchytenia, min. 22ks bráničiek pre plynulý pohyb do a z dojárne | Áno | Vyberte položku. |
| Liatinová hladinová napájačka pre ovce s plavákovým ventilom a napájaním 24V s príslušenstvom v počte min. 40ks. | Áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 23 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača