Załącznik Nr 2 do SWZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

**ARKUSZ CENOWY**

**/wzór/**

1. Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oznaczonego pn. „**Leasing operacyjny niekonsumencki 1 kompletnego specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów komunalnych z zabudową
typu wywrotka**” (nr sprawy: 14/2023) i składając ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczamy, że nasza oferta leasingu obejmuje
następujący samochód:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **opis wymogu Zamawiającego** | **sposób spełnienia wymogu****Zamawiającego przez wykonawcę** |
| 1) | marka samochodu:Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanegoprzez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) | model samochodu:Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanegoprzez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) | rok produkcji:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był fabrycznie nowy wyprodukowany nie późniejniż na 12 miesięcy przed datąpodpisania umowy | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4) | masa całkowita:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał masę całkowitą wynoszącą co najmniej6 ton | masa całkowita samochodu oferowanego przez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5) | liczba osi:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadałdwie osie, w tym jedną oś napędzaną (4 x 2) | liczba osi samochodu oferowanego przez wykonawcę w tym osi napędzanych:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 6) | rozstaw osi:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadałminimalny rozstaw osi wynoszący 2 800 mm. oraz maksymalny rozstaw osi wynoszący max. 3 450 mm. | rozstaw osi samochodu oferowanego przez wykonawcę”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |
| 7) | jednostka napędowa:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochódbył wyposażony w silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG)Zamawiający nie określa wymaganej minimalnej pojemności silnika. | rodzaj jednostki napędowejsamochodu oferowanegoprzez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pojemność silnika samochodu oferowanego przez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8) | moc / moment obrotowy:Zamawiający wymagaaby dostarczony samochódbył wyposażony w silniko mocy minimalnej100 kW (135 KM)Zamawiający nie wskazuje wymaganego minimalnegomomentu obrotowego silnika | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyjednostkę napędową o mocy:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW, to jest\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KMoraz charakteryzującąsię następującymmomentem obrotowym:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9) | skrzynia biegów:Zamawiający wymaga,aby zaoferowany samochódbył wyposażony w automatycznąskrzynię biegów.  | skrzynia biegów samochodu oferowanego przez wykonawcę:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10) | zawieszenie:Zamawiający nie wskazujerodzaju zawieszenia przedniegow dostarczonym samochodzieZamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadałtylne zawieszenie pneumatycznelub amortyzowane na resorach parabolicznych | zawieszenie samochodu oferowanego przez wykonawcę:przednie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tylne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11) | Norma ekologiczna (zgodniez Europejskim Standardem Emisji Spalin):Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód spełniałnormę Euro 6 zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin | norma emisji spalin samochodu oferowanego przez wykonawcęoraz liczba przełożeń:EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12) | tachograf:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w tachograf cyfrowy | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony następujący model tachografu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS (ELTE):Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazduGPS (ELTE) i wideorejestrator w systemie FOTOBOX | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS (ELTE) i wideo rejestratorw systemie FOTOBOX**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14) | kluczyki:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w immobiliser deaktywowany (odblokowywany) transponderem w kluczykach orazco najmniej dwa kluczykido otwierania drzwii uruchamiania samochodu | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw fabryczny immobiliser deaktywowany (odblokowywany) transponderem w kluczykach:**TAK / NIE \***oraz następującą liczbę kluczykówdo otwierania drzwii uruchamiania samochodu:\_\_\_\_\_\_\_\_ szt.*\*) niepotrzebne skreślić* |
| 15) | klimatyzacja:Zamawiający wymaga aby kabina dostarczonego samochód była wyposażona w system klimatyzacyjny | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system klimatyzacyjny**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |
| 16) | podłoga skrzyni:Zamawiający wymaga aby podłoga skrzyni była wykonana z blachy stalowej Hardox o grubości dostosowanej do ładowności samochodu, wynoszącej min. 3 mm, lub z innej blachy równoważnejna ścieralność | podłoga skrzyni w oferowanymprzez wykonawcę samochodziejest wykonany ze stali:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_o grubości wynoszącej \_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |
| 17) | zasilanie systemu wywrotu:Zamawiający wymaga aby w zaoferowanym samochodzie system hydrauliczny wywrotu zasilany był elektrycznie lub z przystawki odbioru mocy | zasilanie systemu hydraulicznego wywrotu jest:- elektryczne **\***- z przystawki odbioru mocy **\****\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18) | sterowanie wywrotem:Zamawiający wymaga abyw zaoferowanym samochodzie sterowane wywrotem było realizowane za pomocą pilotaw kabinie samochodu z możliwością operowania pilotem również poza kabiną | sterowane wywrotemw zaoferowanym samochodziejest realizowane za pomocąpilota w kabinie samochoduz możliwością operowaniapilotem również poza kabiną:**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |
| 19) | kąt wywrotu skrzyni:Zamawiający wymaga aby kąt wywrotu w zaoferowanym samochodzie wynosił co najmniej 60ow każdą z trzech stron | kąt wywrotu w zaoferowanym samochodzie wynosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o w każdąz trzech stron |
| 20) | konstrukcja burt skrzyni załadunkowej:Zamawiający wymaga aby burtyw zaoferowanym samochodzie były - dzielone w systemie 50/50,- w kolorze białym- malowane 3 warstwowolub proszkowo | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw burty:- dzielone w systemie 50/50 **\***- w kolorze białym **\***- malowane 3 warstwowo **\***- malowane proszkowo **\****\*) niepotrzebne skreślić* |
| 21) | wysokość burt skrzyni załadunkowej:Zamawiający wymaga, aby burtyw zaoferowanym samochodzie miały wysokość od 500 do 1 000 mm. | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw burty o wysokości wynoszącej:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22) | system wizyjny:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony co najmniej w kolorową kamerę umieszczona z tyłu pojazduz monitorem 5” w kabinie kierowcy | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw następujący system wizyjny:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23) | wyposażenie BHP:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w zbiorniki na wodęi środki czystości oraz w uchwytyna miotłę i łopatę | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw następujące elementy BHP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24) | oświetlenie robocze:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w następujące elementy oświetlenia roboczego:- belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny lub światło ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym (potocznie „kogut”) na dachu kabiny- lampa ostrzegawcza (potocznie „kogut”) z tyłu samochodu- reflektor roboczy z tyłu | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw następujące elementyoświetlenia roboczego:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 25) | pasy odblaskowe:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie | oferowany przez wykonawcę samochód posiada pasyodblaskowe (ostrzegawcze)na kabinie**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26) | sygnał ostrzegawczy przy cofaniu:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w głośnik (buzer) emitujący ostrzegawczy sygnał dźwiękowy aktywowany automatycznie po włączeniu biegu wstecznego | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażonyw głośnik (buzer) emitujący ostrzegawczy sygnał dźwiękowy aktywowany automatyczniepo włączeniu biegu wstecznego**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |
| 27) | wyposażenie dodatkowe:Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w:- trójkąt,- apteczkę zgodną z normąDIN 13164,- gaśnicę zawierającą co najmniej 1,5 kg środka gaśniczego,- pełnowymiarowe koło zapasowe | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w:- trójkąt**TAK / NIE \***- apteczkę zgodną z normąDIN 13164**TAK / NIE \***- gaśnicę**TAK / NIE \***zawierającą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg środka gaśniczego,- pełnowymiarowe koło zapasowe**TAK / NIE \****\*) niepotrzebne skreślić* |
| 28) | kolor kabiny oraz kolor zabudowy:Zamawiający wymagaaby dostarczony samochódbył w kolorze białym | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

2. Oświadczamy, że całkowita cena kompletnego specjalistycznego samochodu
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”opisanego
w pkt 1 powyżej wynosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. netto, to jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%).

3. Oświadczamy, że całkowita cena kompletnego specjalistycznego samochodu
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, o której mowa
w pkt 2 powyżej obejmuje:

- przeszkolenie czterech wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji leasingowanego samochodu oraz zainstalowanych
w nim urządzeń;

- objęcie leasingowanego samochodu gwarancją producenta lub autoryzowanego sprzedawcy (przedstawiciela producenta) - niezależnie od gwarancji producenta podwozia - przez okres wskazany w pkt 4 poniżej, z zastrzeżeniem,
iż Zamawiający wymaga, aby leasingowany samochód został objęty gwarancją wykonawcy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu leasingu bez uwag Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że całkowita cena 1 kompletnego specjalistycznego samochodu
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, obejmuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego sprzedawcy (przedstawiciela producenta)
- niezależnie od gwarancji producenta podwozia.

5. Oświadczamy, iż wykaz wszystkich stacji serwisowych producenta leasingowanego samochodu oraz stacji autoryzowanych przez tego producenta zawiera poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres****stacji serwisowej** | **Rodzaj stacji** | **Odległość od siedziby****Zamawiającego w km** \*\*) |
| 1.  | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(miejscowość) | stacja własnaproducentasamochodu \*)stacja autoryzowanaprzez producenta \*) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.  | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (miejscowość) | stacja własnaproducentasamochodu \*)stacja autoryzowanaprzez producenta \*) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |
| ... | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(miejscowość) | stacja własnaproducentasamochodu \*)stacja autoryzowanaprzez producenta \*) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |
| Objaśnienia:\*) niepotrzebne skreślić\*\*) odległość liczona po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnychdla ruchu zaoferowanych samochodów |

6. Oświadczamy, że oferujemy następujące warunki finansowe leasingu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp.(1) | rodzaj opłaty(2) | liczba opłat(2) | wysokość opłatyw % 1)(3) | wysokość opłatyw zł (netto)(4) |
| 1. | opłatawstępna(inicjalna) | 1 | *(maksymalnie 10%)* | zł |
| 2. | rata miesięcznanr 1 do 59 | 59 | % 2) | zł |
| 3. | wartość wykupu | 1 | % 2) | zł |
| 4. | sumaopłat | ------------------- | **%** 2) | **zł** |

1) Kalkulację należy przygotować na podstawie **WIBOR 1M = 5,8500%**

2) Leasing będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
Wskazana przez Zamawiającego wysokość WIBOR 1M **służy wyłącznie
do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
i nie będzie stanowić podstawy rozliczeń Zamawiającego z wykonawcą**

7. Przedmiot leasingu, tj. **1 kompletny specjalistyczny samochód do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym (CNG)** zostanie protokolarnie przekazany Zamawiającemu
w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )
tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

***UWAGA:*** *Zamawiający wymaga przekazania przedmiotu leasingu w nieprzekraczalnym (maksymalnym) terminie do 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***UWAGA:*** *Dokument dla swej ważności wymaga podpisania elektronicznym podpisem
osobistym, elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.*