Obstarávateľ:

BIOPLANT s.r.o., 95634 Ostratice 333

IČO: 31419321

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Kladivkový mulčovač pre čelnú a zadnú montáž**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka zariadenia je určená na mechanizované práce v poľnohospodárstve, je určený na mulčovanie odrezkov.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

**1. Kladivkový mulčovač pre čelnú a zadnú montáž**

- pracovný záber min 210 cm

- možná montáž na predný/zadný trojbodový záves traktora

- počet kladív min. 10

- hmotnosť kladív min. 2,7 kg

- vymeniteľné čepele kladív

- prsty na zdvíhanie dreva

- vymeniteľný prídavný opotrebiteľný plech krytu rotora

- kardan s bezpečnostnou spojkou proti preťaženiu

- prevodovka s voľnobežkou

- možné otáčky vývodového hriadeľa traktora 540, 750 a 1000 ot/min.

- hydraulický stranový posuv min. 45 cm

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.