Vysvetlenie žiadosť o nápravu

Dňa 1.3.2023 o 16:56:04 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 6**

 Je pre budúceho zhotoviteľa zabezpečené odberné miesto elektrickej energie a vody, na ktoré sa zhotoviteľ môže okamžite a bez akýkoľvek dodatočných stavebných úprav/činnosti napojiť (cez merače) a tak prakticky hneď môže, po prebraní staveniska, odoberať potrebnú elektrickú energiu a vodu?

**Odpoveď č.6**

Úspešný uchádzač sa pripojí na existujúce rozvody sieti v rámci objektu, v ktorom bude prebiehať rekonštrukcia.

Dňa 3.3.2023 o 10:16:07 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 7**

V IS JOSEPHINE je zverejnený termín otvárania ponúk 1.4.2023 o 09:30. Tento deň vychádza však na sobotu. Preverí verejný obstarávateľ správnosť údaju?

**Odpoveď č.7**

Termín otvárania ponúk bol v IS JOSEPHINE upravený na 3.4.2023 o 09:00 hod.

**Otázka č. 8**

Umožní verejný obstarávateľ hospodárskym subjektom predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona v súlade s metodickým usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 4498-5000/2022 z 1.3.2022?

**Odpoveď č.8**

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade so zvoleným postupom , t.j verejná suťaž podľa §66 ods 7.

Dňa 3.3.2023 o 10:53:12 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 9**

Pri vypĺňaní súťažného zadania sme narazili na nezrovnalosti:

**Pýtame sa k súboru :**   
**TECHNOLOGIA SLEPY\_VV,   
záložka: Časť E\_VARNA, UMÝV A VÝDAJ TECH**

**9/1 otázka**

**riadok 78, stĺpce F a H   
našli sme diskrepanciu v hodnotách.   
PROSÍME O VYSVETLENIE / OPRAVU – ktorý údaj o hĺbke je správny?**

**V stĺpci F (POVINNÁ CHARAKTERISTIKA) je uvedené***Otvorená PODSTAVBA o šírke modulu 800mm.  
Celonerezová konštrukcia, nastaviteľné nohy.*

*Minimálne rozmery 800/****780****/600  
Maximálne rozmery 800/800/570*

**V stĺpci H (hĺbka) je hodnota 550**

**9/1 odpoveď**

Rozmery v stĺpci F boli aktualizované a zosúladené so stĺpcom H

V záložke dokumenty bol nahratý nový aktualizovaný dokument TECHNOLOGIASLEPY VV\_ oprava.

**9/2 otázka**

**riadok 79, stĺpce F a H   
našli sme diskrepanciu v hodnotách.   
PROSÍME O VYSVETLENIE / OPRAVU – ktorý údaj o hĺbke je správny?  
V stĺpci F (POVINNÁ CHARAKTERISTIKA) je uvedené***Sporák so sklokeramickou varnou doskou, v prevedení bez podstavby.  
-Šírka modulu 800mm.  
-4 dvojokruhové varné zóny, príkon každej zóny 2.2kW, priemer 230mm.  
-9 stupňov výkonu - výkonový regulátor.  
-Svetelná indikácia zvyškového tepla.  
-Odolná sklokeramická doska CERAN® - sila 6mm, vsadená do nerezového rámu vyrobeného z jedného kusu - sila plechov 1.5mm.  
-Bezpečnostný termostat  
-Celonerezová konštrukcia z AISI304 a AISI430, leštenie Scotch Brite.  
-Bočné hrany pravouhlé. Tvar zadnej strany uspôsobený pre jednoduchý rozvod médií pri inštalácii pri stene .  
-Ochrana proti prieniku vody: IPX4*

*Minimálne rozmery 800/****900****/250  
Maximálne rozmery 800/950/280  
Celkový maximálny elektrický príkon : 9kW / 400V*

**V stĺpci H (hĺbka) je hodnota 730**

**9/2 odpoveď**

Rozmery v stĺpci F boli aktualizované a zosúladené so stĺpcom H

V záložke dokumenty bol nahratý nový aktualizovaný dokument TECHNOLOGIA SLEPY VV\_ oprava.

**9/3 otázka**

**riadok 149, stĺpec N**

**Máme za to, že vzorec v bunke nie je správny. Nezahŕňa všetky naceňované položky a teda suma nevychádza podľa skutočnosti.   
PROSÍME O VYSVETLENIE / OPRAVU**

**9/3 odpoveď**

V záložke dokumenty bol nahratý nový aktualizovaný dokument TECHNOLOGIASLEPY VV\_ oprava, v ktorom je opravený vzorec v bunke 149 v časti E a riadok 144 v časti F.

Dňa 7.3.2023 o 12:32:01 hod, obdržal verejný obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie

**Otázka č. 10**

prosíme uviesť presný dátum odovzdania CP nakoľko sa v súťažných dokladoch uvádza:  
13.2. Lehota na predkladanie ponúk je 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, t. j. 15.03.2023, do 23:59:59 hodiny.  
A vo výzve v JOSEPHINE :  
Termíny  
Lehota na predkladanie ponúk  
30.03.2023 23:59:59  
Plánované otváranie ponúk  
03.04.2023 09:00:00

**Odpoveď č.10**

Pôvodná lehota uvedená v SP v bode 13.2., sa predlžovala z dôvodu, že sa dopĺňala projektová dokumentácia k časti A. Platí teda lehota, ktorá je aktuálne uvedená v JOSEPHINE.