**Příloha č. 1 ke sml. č. - Technická specifikace a ceník**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **předpokládaná spotřeba 2019-2020** | **Cena bez DPH/ ks** | **cena celkem bez DPH** |
| Baterie olověná 12V, 200Ah | 40 ks | xxx,- Kč | xxx,- Kč |

**Baterie olověná:**

Baterie olověná s technologií elektrolytu vázaného v gelu

Jmenovité napětí:                          12 V

Maximální požadovaný proud: 200 A (stejný je i max. nabíjecí proud)

Maximální rozměry:                      530 x 280 x 260 mm (D Š V)

Minimální kapacita:                       200 Ah (C20)

Rozsah provozních teplot:          -20°C  - +50°C

Pólové vývody:                                Kuželový vývod dle ČSN, DIN, SAE; vedle sebe na kratší straně,

na horní straně

Pracovní poloha:                             stačí pouze klasická na delší straně, vývody nahoru

Požadované vlastnosti:                provedení HD (Heavy Duty) - odolnost na vibrace (použití na silničním vozidle); zcela uzavřené články, zástavba akumulátoru nedovoluje doplňování destilované vody (VRLA koncepce).