Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** „Vakovač na krmoviny“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** |  |
| **1 – Vakovač na krmoviny** |
|  |
| Rotor | Min. 2,6 m |  |
| Vývodový hriadeľ | áno |  |
| Hydraulické otáčanie kolies do pracovnej polohy | Áno  |  |
| Dvojité hydraulické kotúčové kolesá na utlačenie krmovín, zábrana s kolieskami | Áno  |  |
| Čechracie hriadele pre lepšiu kontinuitu plnenia, hydraulicky poháňané, reverzácia | Min. 2 hriadele |  |
| Ručný žeriav na nasadenie vaku a manipuláciu so zábranou | Áno  |  |
| Rovný podávací stôl s PVC pásom | Áno  |  |
| Regulácia rýchlosti | Áno  |  |
| Reverzný chod  | Áno  |  |
| Schválenie na prevádzku po pozemných komunikáciách  | Áno  |  |
| Prevádzková rýchlosť  | Max. 20 km / hod. |  |
| Blatníky  | Áno  |  |
| Prepravné osvetlenie | Áno  |  |
| Tunel s predĺžením | Min. 3 m |  |
| Hydraulické čistenie dna zásuvného pod rotor | Áno  |  |