*Príloha č. 2 súťažných podkladov*

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ: | **Národná transfúzna služba SR**  **Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava** |
| Typ zákazky: | Nadlimitná zákazka |
| Postup: | „Reverzná“ jednoobálková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Predmet zákazky: | **„Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov“** |
| Dokument: | **Ponuka – návrh na plnenie kritéria** |

Predkladá **uchádzač**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov: |  | | | | |
| Sídlo: |  | | | | |
| IČO: |  | | Web: |  | |
| **Kontaktná osoba:** | | | | | |
| Meno a priezvisko: | | e-mail: | | | Telefón: |
|  | |  | | |  |
| **Návrh na plnenie kritéria:** | | | | | |
| Kritérium | | | | | Návrh na plnenie (uchádzač uvedie hodnotu parametra/uchádzač uvedie, či jeho ponuka spĺňa aelbo nespĺňa daný parameter/hodnotu): |
| Kritérium č. 1:  Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v Kapitole *C. Opis predmetu zákazky* počas celého zmluvného obdobia v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v súlade s Kapitolou *D. Spôsob určenia ceny*.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. | | | | |  |
| Kritérium č. 2:  Uprednostňuje sa separátor, ktorého výsledný produkt (plazma) má nižší obsah bunkových elementov – trombocytov.  Uchádzač uvedie zvyškový obsah trombocytov v 1 L plazmy:  Trombocytov ................ x 109 / L | | | | |  |
| Kritérium č. 3:  Uprednostňuje sa separátor, ktorého výsledný produkt (plazma) má nižší obsah bunkových elementov – leukocytov.  Uchádzač uvedie zvyškový obsah leukocytov v 1 L plazmy:  Leukocytov ................ x 109 / L | | | | |  |
| Kritérium č. 4:  Uprednostňuje sa separátor, ktorý umožňuje monitorovanie tlaku krvi a reguláciu rýchlosti odberu a návratu krvi (prietoku krvi) s plne automatickým prispôsobením rýchlosti odberu a návratu krvi. | | | | |  |
| Kritérium č. 5:  Uprednostňuje sa separátor s väčšou farebnou dotykovou obrazovkou s ikonami pre obsluhu.  Uchádzač uvedie veľkosť uhlopriečky obrazovky v mm. | | | | |  |
| Kritérium č. 6:  Uprednostňuje sa separátor so zvukovou signalizáciou a zároveň vizuálnou signalizáciou viditeľnou z čelnej strany v 180 ° uhle. | | | | |  |
| Kritérium č. 7:  Uprednostňuje sa separátor s čo najnižším mimotelovým objemom v odberovej súprave (sete) počas procedúry - pri plnom naplnení odberovej súpravy.  Uchádzač uvedie maximálny objem v odberovej súprave (sete) počas procedúry v ml - pri plnom naplnení odberovej súpravy. | | | | |  |
| Kritérium č. 8:  Uprednostňuje sa separátor s čo najnižším obsahom zvyškových erytrocytov v súprave po ukončení procedúry – pri procedúre bez použitia náhradného roztoku.  Uchádzač uvedie obsah zvyškových erytrocytov v súprave po ukončení procedúry v ml. pri procedúre bez použitia náhradného roztoku | | | | |  |
| Kritérium č. 9:  Uprednostňuje sa separátor umožňujúci obojstranný prenos dát do/z LIS (laboratórny informačný systém) a konfiguráciu procedúry na diaľku na základe dát o darcovi uložených v databáze odberového centra. | | | | |  |
| Kritérium č. 10:  Uprednostňuje sa separátor umožňujúci identifikáciu obsluhy prístroja, identifikáciu darcu a používaného zdravotníckeho materiálu prostredníctvom čítačky čiarového kódu. | | | | |  |
| Kritérium č. 11:  Uprednostňuje sa separátor umožňujúci bezdrôtový prenos dát po odbere do LIS, ktorý nevyžaduje žiadny manuálny zásah obsluhy a prebieha plne automaticky. | | | | |  |
| Kritérium č. 12:  Uprednostňuje sa separátor umožňujúci v prípade straty spojenia uložiť min. 10 procedúr v pamäti prístroja. | | | | |  |
| Kritérium č. 13:  Uprednostňuje sa odberová súprava označená čiarovým kódom priamo na samotnej súprave. | | | | |  |
| Kritérium č. 14:  Uprednostňuje sa odberová súprava, ktorá umožňuje odhadnúť objem krvi v súprave počas procedúry | | | | |  |
| Kritérium č. 15:  Uprednostňuje sa separátor, ktorý má zabezpečenú mechanickú ochranu vaku (flaše) na uskladnenie plazmy pred externými vplyvmi. | | | | |  |

V .............................. dňa ......................

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly *A. Pokyny na vypracovanie ponuky* súťažných podkladov