
**Špecifikácia:**

1. **Plastové okno – Školiaca miestnosť v objekte meniarne, areál DPB, a.s. Hroboňova**



Popis:

 Dvojkrídlové plastové okno, OS , biele 1ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž vkladacích sieti proti hmyzu 2ks

 Dodávka a montáž - celotieniace žalúzie biele 2ks

 Dodávka a montáž parapet vonkajší, pl. biela /250 mm/ 1ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC biela /200 mm/ 1ks

 Demontáž pôvodného dreveného okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 1x


 Montáž okna, oprava omietok, ostenia /špaliet/ 1x

 Doprava

****

**Špecifikácia:**

1. **Plastové okná – Skladové a kancelárske priestory v suteréne objektu MTZ, areál DPB a.s. Jurajov dvor, Bratislava**



Popis:

 Jednokrídlové plastové okno sklopné, biele 19ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž vkladacej sieťky proti hmyzu 10ks

 Demontáž pôvodného kovového okna / odvoz odpadu 19x

 Montáž okna, oprava omietok, ostenia /špaliet/ 19x

 Doprava








**Špecifikácia:**

1. **Plastové okná – Skladové priestory na prízemí objektu MTZ /sklad prevádzkového materiálu/, areál DPB a.s. Jurajov dvor, Bratislava**

****

Popis:

 Dvojkrídlové plastové okno, fix, biela 4ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž parapet vonkajší, pl. biela /200 mm/ 4ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC biela /250 mm/ 4ks

 Demontáž pôvodného kovového okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 4x


 Montáž okna, oprava omietok, ostenia /špaliet/ 4x

 Doprava



**Špecifikácia:**

1. **Plastové okná – Skladové priestory na prízemí objektu MTZ /sklad prevádzkového materiálu/, areál DPB a.s. Jurajov dvor, Bratislava**



Popis:

 Dvojkrídlové plastové okno, otvárave/otváravo sklopné, biela 4ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž parapet vonkajší, pl. biela /200 mm/ 4ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC biela /250 mm/ 4ks

 Dodávka a montáž vkladacích sieti proti hmyzu 8ks

 Demontáž pôvodného kovového okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 4x

 Montáž okna, oprava omietok, ostenia /špaliet/ 4x

 Doprava



**Špecifikácia:**

1. **Plastové okná – priestory objektu MTZ /sklad náhradných dielov/ - pri bráne č.2, areál DPB a.s. Jurajov dvor, Bratislava**



Popis:

 Dvojkrídlové plastové okno, OS , biele 2ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž vkladacích sieti proti hmyzu 4ks

 Dodávka a montáž - celotieniace žalúzie biele 4ks

 Dodávka a montáž parapet vonkajší, pl. biela /250 mm/ 2ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC biela /120 mm/ 2ks

 Demontáž pôvodného dreveného okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 2x

 Montáž okna, oprava omietok, ostenia /špaliet/ 2x


 Doprava



**Špecifikácia:**

1. **Výmena pákového mechanizmu za kľukový – AB Olejkárska 1, 1.poschodie, kancelárie odboru OTR, areál DPB, a.s. Olejkárska**





Výmena 6ks pákových mechanizmov za Kľukové:

 Mechanizmus zatvárania krídla 6ks

 Kľukový mechanizmus 6ks

 Mechanizmus okna k pákovému ovl. 6ks

 Montáž kľukového mechanizmu 6ks

 demontáž a likvidácia pôvodného pákového mechanizmu 6ks / doprava

 sieťky proti hmyzu rozmer v.650 x š.1 200 6ks