**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**1. Názov predmetu zákazky:** **Pracovná stolička s opierkou hlavy\_DNS (ID zákazky 60438)**

Predmetom zákazky je zabezpečenie vysoko záťažových ekologických stoličiek pre operačný odbor PPZ na 24 hodinové sedenie, a s tým súvisiacich služieb (dodanie, vyloženie a montáž tovaru v miestach dodania).

**2. Hlavný kód CPV:**

39100000-3 Nábytok

39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky

**3. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

- dodanie tovaru do miest dodania

- vyloženie tovaru v miestach dodania

- montáž tovaru v miestach dodania

**4**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

**5**. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

**6**. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 60 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

**7**. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

**8. Lehota plnenia je:** do 60 dní odo dňa vystavenia objednávky.

**9. Miestami dodania sú:**

 Bratislava, Špitálska ulica č. 14, 812 28 - 30 kusov

 Bratislava, Tomášikova ulica č. 28/a, 821 08 - 15 kusov

 Trnava, Kollárova ulica č. 31, 917 02 - 18 kusov

 Nitra, Kalvárska ulica č. 2, 949 01 - 20 kusov

 Trenčín, Jilemnického ulica č. 1, 911 42 - 18 kusov

 Žilina, Kuzmányho ulica č. 26, 02 25 - 20 kusov

 Banská Bystrica, Ul. 9 mája č. 1, 974 86 - 20 kusov

 Prešov, Nám. Mieru č. 3, 080 01 - 20 kusov

 Košice, Kuzmányho ulica č. 8, 041 02 - 25 kusov

 Sobrance, Štefánikova ulica č. 10, 073 01 - 14 kusov

**10. Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

\* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Pracovná stolička s opierkou hlavy**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **200 ks** |
| **Výrobca:** | **Vyplniť** |
| **Typové označenie:**  | **Vyplniť** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:** | **Vyplniť** |
| **Nosnosť stoličky**  | Min 150kg s certifikáciou | (doplní uchádzač) | N/A |
| **5 ramenný kríž na kolieskach** | Kovový  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Čalúnenie sedáku**  | Látkové s certifikáciou , ***ŠTANDARD 100 od OEKO-TEX, 100% polyamid recyklovaný*** | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Čalúnenie opierky chrbta** | Sieťovaná s certifikáciou ***ŠTANDARD 100 od OEKO-TEX, 80% polyester + 20% recyklovaný polyester*** | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Oteru vzdornosť sedáku a opierky hlavy** | Min. 12kpa (500 000 Martindale cyklov)  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Oteru vzdornosť opierky chrbta** | Min. 12kpa (70 000 Martindale cyklov)  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Gramáž čalúnenia sedáku a opierky hlavy** | Min. 300g/bm  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Gramáž čalúnenia opierky chrbta** | Min. 500g/bm  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Zloženie čalúnenia sedáku a opierky hlavy** | 100% recyklovaný polyamid | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Zloženie čalúnenia opierky chrbta** | 80% polyester + 20% spotrebiteľsky recyklovaný polyester  | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Ohňovzdornosť** | EN1021 | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Rozmer sedadla**  | Šírka min. 50cm Nastaviteľná výška min. 41 cm – do max. 55cmHĺbka min. 46 cm  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Výškovo nastaviteľná opierka hlavy**  | Min. 6cm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Nastaviteľná hĺbka sedenia** | Min. 8cm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Možnosti operadla**  | Wave suspension TM system, 3-bodový mechanizmus s dorazom v min. 5 poloháchFlexibilné operadlo | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výškovo nastaviteľné 4D podrúčky** | Min. 10cm, rozsah výsuvu min. 12 cm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Rozmer podrúčky**  | Šírka min. 10cmDĺžka min. 24cmRozsah nastavenie vzdialenosti podrúčok min. od 35 cm do max. 52 cm  | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Funkcie područiek** | Zdvihnutie, Spustenie, Otáčanie podrúčky smerom dnu a von, Posun podrúčky dopredu a dozadu. | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Výška stoličky s opierkou hlavy** | min 122 cm, bez opierky hlavy min. 109 cm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Bedrová opierka**  | rozsah nastavenie min. 10cm | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Ovládacie prvky stoličky** | z recyklovaného polypropylénu pod sedákom, jasné a viditeľné s piktogramami | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Funkcia náklonu sedáku vpred** | min. 7 stupňov | (doplní uchádzač) | N/A |
| **Požiadavky na celkové prevedenie** | Bez použitia polyvinylchloridu (PVC) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Žiadne perzistentné organické znečisťujúce látky (POP) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Žiadne ťažké kovy (šesťmocný chróm, olovo, ortuť) | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Chlórfluórované uhľovodíky (CFC) sa nepoužívajú ako nadúvadlá pre peny | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Na výrobu komponentov sa nepoužívajú žiadne lepidlá | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Kovové časti sú lakované práškovou farbou | N/A | (doplní uchádzač) |
|  | Dostupné udržateľné tkaniny (napr. EU Ecolabel, Oeko Tex Standard 100) | N/A | (doplní uchádzač) |
| **Ostatné požiadavky na predmet zákazky**  | Certifikát GREENGUARD GOLD | Doložiť ako prílohu k ponuke |
|  | Certifikát podľa normy EN ISO 105-E04.2013 | Doložiť ako prílohu k ponuke |
|  | Certifikát podľa normy FIRA – BS 5459-2:2000+A2:2008 | Doložiť ako prílohu k ponuke |
| **Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky** |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*