|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Názov zákazky:** „Technológia na pozberovú úpravu cibule pre spoločnosť  VITA-ZEL & company, spol. s r.o.“  **Projekt** „Modernizácia skladovacích kapacít pre produkciu ŠRV v spoločnosti  VITA-ZEL & company, spol. s r.o.“ | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:** | | | |
| **Adresa uchádzača:** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH:** |
| **Kontaktná osoba:** | |  | |
| **Telefón:** | | **e-mail:** | |
| ***„Formát dokumentu nemeňte!“*** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. **SKLÁPAČ BEDNÍ – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| hydraulicky ovládané vyklápanie | | ÁNO / NIE | |
| rozmery bední 1600 x 1200 x 1230mm | | ÁNO / NIE | |
| pre váhu bední do 2.500kg | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Sklápač bední** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. PRIJÍMACÍ ZÁSOBNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj – požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| šírka pásu do 3100mm, dĺžka pásu do 5500 mm | | ÁNO / NIE | |
| spodný pás z PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| motor s frekvenčným meničom | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Prijímací zásobník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. NASTAVITEĽNÁ SÚPRAVA VALČEKOV** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| materiál valčekov: nehrdzavejúca oceľ | | ÁNO / NIE | |
| Počet valčekov 6-8 ks | | ÁNO / NIE | |
| priemer valčekov od 70 do 100 mm | | ÁNO / NIE | |
| možnosť nastavenia priestoru medzi valčekmi od 0-50 mm | | ÁNO / NIE | |
| fréza na redukciu odrezkov | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Nastaviteľná súprava valčekov** | **1 ks - súprava** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| dĺžka do 3750, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
| koncová dorazová nádoba na odpad, materiál: guma alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Pásový dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. PÁSOVÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| dĺžka do 5000, šírka do 800 mm | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| transportný pás namontovaný na násypke | | ÁNO / NIE | |
| senzor plnenia boxu s držiakom | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Pásový dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. ELEVÁTOR- VYNÁŠACÍ DOPRAVNÍK – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka max 4250, šírka max 890 mm | | ÁNO / NIE | |
| priestor medzi zarážkami : min. 250 mm | | ÁNO / NIE | |
| výška zarážok 60- 80mm | | ÁNO / NIE | |
| uhol elevátoru: od 30 do 60 stupňov | | ÁNO / NIE | |
| s vnútorným rámom | | ÁNO / NIE | |
| s krycím spodným obalom elevátoru | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Elevátor - vynášací dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. OSEKÁVAČ CIBULE – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| kryt na ochranu pred prachom a hlukom | | ÁNO / NIE | |
| štandardné otvory sita 25 mm | | ÁNO / NIE | |
| vibračné motory s frekvenčným meničom | | ÁNO / NIE | |
| nožové motory s frekvenčným meničom | | ÁNO / NIE | |
| vývod na odpad | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Osekávač cibule** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| dĺžka do 7000, šírka 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| dopravník so zarážkami | | ÁNO / NIE | |
| výška zarážok 40 mm | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou do1m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 3250, šírka do 800mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 7000, šírka do 800 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| dopravník so zarážkami | | ÁNO / NIE | |
| výška zarážiek 40 mm | | ÁNO / NIE | |
| s krycím spodným obalom dopravníku | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 2000, šírka do 800 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12. KONTROLNÝ VALČEKOVÝ STÔL - 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 3000 mm, šírka do 1200 mm | | ÁNO / NIE | |
| priemer valčekov 56 mm | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| na nastaviteľných nohách | | ÁNO / NIE | |
| s uličkou kontrolného stola | | ÁNO / NIE | |
| motor s frekvenčným meničom | | ÁNO / NIE | |
| svetlo pre kontrolné pásy | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Kontrolný valčekový stôl** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 6500, šírka do 400mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. INŠPEKČNÁ PLATFORMA SO SCHODAMI – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| Inšpekčná platforma so schodami ako súčasť dodávanej technológie | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Inšpekčná platforma so schodami** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 2500, šírka do 1200mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **16.TRIEDIČKA -1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| Počet veľkostí: 4 | | ÁNO / NIE | |
| počet výstupných pásov: 4 | | ÁNO / NIE | |
| min.veľkosť triedenia : 30 mm | | ÁNO / NIE | |
| max. veľkosť triedenia 130 mm | | ÁNO / NIE | |
| materiál rámu: pozinkovaný | | ÁNO / NIE | |
| s kefou zrovnávača | | ÁNO / NIE | |
| čistiaca rohož zrovnávača, pre dodatočné čistenie valčekov | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Triedička** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **17.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| Dĺžka do 5000, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| so spätným spínačom | | ÁNO / NIE | |
| senzor plnenia boxu | | ÁNO / NIE | |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **18.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 3500, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| so spätným spínačom | | ÁNO / NIE | |
| motor na vrchu transportného pásu | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 3500, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| so spätným spínačom | | ÁNO / NIE | |
| Senzor plnenia boxu | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20.TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 2 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 3000, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | | ÁNO / NIE | |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | | ÁNO / NIE | |
| senzor plnenia boxu s držiakom | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **2 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **21. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 5000, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu : PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| so spätným spínačom | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou do1m, dĺžka nastaviteľná na 50 cm | | ÁNO / NIE | |
| senzor plnenia boxu | | ÁNO / NIE | |
| senzor plnenia boxu s držiakom | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **22. ZÁSOBNÍK S VYKLÁPAČOM – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| obsah okolo 3m3 | | ÁNO / NIE | |
| vrátane vankúšu na tlmenie pádu | | ÁNO / NIE | |
| vykladací dopravník z bunkru: dĺžka 3000, šírka 600, strany dopravníka galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| s protiprachovým krytom | | ÁNO / NIE | |
| diaľkové ovládanie zásobníka | | ÁNO / NIE | |
| s pomocným rámom | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Zásobník s vyklápačom** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **23. TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 7500, šírka do 600mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
| inšpekčná platforma so svetlami | | ÁNO / NIE | |
| frekvenčné meniče | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 10250, šírka do 600mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **25.ELEVÁTOR (VYNÁŠACÍ DOPRAVNÍK) – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka naklonenej časti 6000mm, dĺžka priamej časti 1000mm | | ÁNO / NIE | |
| priestor medzi zarážkami : 250mm | | ÁNO / NIE | |
| výška zarážok 60 - 80mm | | ÁNO / NIE | |
| s krycím spodným obalom elevátoru | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre elevátor s výstupnou výškou 3-4 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Elevátor (vynášací dopravník)** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 2000, šírka do 800mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 2-3 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **TRANSPORTNÝ DOPRAVNÍK – 1 ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| dĺžka do 2500, šírka do 600 mm | | ÁNO / NIE | |
| strany dopravníka budú galvanizované | | ÁNO / NIE | |
| materiál pásu: PVC alebo ekvivalent | | ÁNO / NIE | |
| nohy pre dopravník s výstupnou výškou 1-2 m, dĺžka nastaviteľná na 50cm | | ÁNO / NIE | |
| box stop - presné umiestnenie boxu, montáž do zeme | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Transportný dopravník** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ELEKTRONICKÁ VÁHA – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| 4platformy výstupu | | ÁNO / NIE | |
| váženie od 0,5 - 25kg | | ÁNO / NIE | |
| min. 12vážiacich vreciek | | ÁNO / NIE | |
| min. 12 vibračných kanálov | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Elektronická váha** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **AUTOMATICKÁ BALIČKA – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| Automatické balenie do siete | | ÁNO / NIE | |
| termotransferová tlačiareň, obojstranná | | ÁNO / NIE | |
| váha balenia od 0,25 - 5kg | | ÁNO / NIE | |
| rýchlosť balenia 20-35 ks/minútu | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Automatická balička** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **AUTOMATICKÁ BALIČKA – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| Balenie do vriec | | ÁNO / NIE | |
| váha balenia od 2,5kg - 25kg | | ÁNO / NIE | |
| rýchlosť 5kg balenia od 22/24ks/minútu | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Automatická balička** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLNIČ PREPRAVIEK – 1ks** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| plnenie prepraviek o rozmere 600x400mm, 400x300mm do výšky 250 a 300mm | | ÁNO / NIE | |
| rýchlosť plnenia 15 prepraviek/minútu | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **Plnič prepraviek** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ODSÁVANIE PRACHU A CIBUĽOVÝCH ŠUPIEK** | | | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*** | |
| Základná výbava: | | | |
| podtlakový odsávací systém, ktorý bude vybavený cyklónovým filtrom, vrátane potrubného systému s odsávacími krytmi, k odsávaniu šupiek cibule a prachu | | ÁNO / NIE | |
| Výkon odsávania 15-20.000 m3/hod | | ÁNO / NIE | |
|  | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
| **odsávanie prachu a cibuľových šupiek** | **1 ks** |  |  |
| **Výrobca\*** | |  | |
| **Typové označenie\*** | |  | |

**\* doplňte**

**\*\* vyberte relevantné (nehodiace preškrtnite)**

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Počet** | **Jednotková cena bez DPH** | **Spolu cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Sklápač bední | 1 ks |  |  |
| 2. | Prijímací zásobník | 1 ks |  |  |
| 3. | nastaviteľná súprava valčekov | 1 ks |  |  |
| 4. | Pásový dopravník | 1 ks |  |  |
| 5. | Pásový dopravník | 1 ks |  |  |
| 6. | Elevátor (vynášací dopravník) | 1 ks |  |  |
| 7. | osekávač cibule | 1 ks |  |  |
| 8. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 9. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 10. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 11. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 12. | kontrolný valčekový stôl | 1 ks |  |  |
| 13. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 14. | inšpekčná platforma so schodami | 1 ks |  |  |
| 15 | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 16 | triedička | 1 ks |  |  |
| 17. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 18. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 19. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 20. | transportný dopravník | 2 ks |  |  |
| 21. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 22. | Zásobník s vyklápačom | 1 ks |  |  |
| 23. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 24. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 25. | elevátor (vynášací dopravník) | 1 ks |  |  |
| 26. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 27. | transportný dopravník | 1 ks |  |  |
| 28. | elektronická váha | 1 ks |  |  |
| 29. | automatická balička | 1 ks |  |  |
| 30. | automatická balička | 1 ks |  |  |
| 31. | plnič prepraviek | 1 ks |  |  |
| 32 | odsávanie prachu a cibuľových šupiek | 1 ks |  |  |

**Cena za technológiu spolu: ............................... EUR bez DPH**

V ........................................., dňa .................. ........................................................................ podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača