|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: EQUUS a.s. |
| Sídlo obstarávateľa: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |
| IČO obstarávateľa: 36263605 |

Samohybný postrekovač – 1ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Pracovný záber ramien minimálne (mm) | 36 |  |
| Objem nádrže na postrek minimálne (l) | 6000 |  |
| Počet sekcii minimálne (ks) | 72 |  |
| Výkon čerpadla postreku minimálne (l/min) | 900 |  |
| Elektrické kohúty na riadenie nasávacej av výtlačnej strany | Áno | Vyberte položku. |
| Pneumatiky 420/95 R50 | Áno | Vyberte položku. |
| Rozchod kolies minimálne (mm) | 2250 |  |
| Svetlá výška minimálne (mm) | 1300 |  |
| Nádrž na čistú vodu minimálne (l) | 650 |  |
| Výkon motora postrekovača minimálne (kW) | 210 |  |
| Horizontálne a vetikálne tlmenie ramien | Áno | Vyberte položku. |
| Pojazd riadený cez pedál a joystick | Áno | Vyberte položku. |
| Vedenie ramien pomocou snímačov | Áno | Vyberte položku. |
| Možnosť striekania na 24 m | Áno | Vyberte položku. |
| Počet snímačov minimálne (ks) | 4 |  |
| Kamera | Áno | Vyberte položku. |
| LED svetlomet na osvetlenie rampy | Áno | Vyberte položku. |
| LED svetlomet na strednej časti rampy | Áno | Vyberte položku. |
| Filtrovanie kabíny Kat.IV | Áno | Vyberte položku. |
| Rozdelenie držiakov dýz maximálne každých (mm) | 250 |  |
| Automatické vyrovanávanie vo svahu | Áno | Vyberte položku. |
| GPS navigácia s autopilotom | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické vypínanie sekcii | Áno | Vyberte položku. |
| Technológia pulznej šírkovej modulácie postreku na plochu | Áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 23 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača