|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: EQUUS a.s. |
| Sídlo obstarávateľa: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |
| IČO obstarávateľa: 36263605 |

– 1ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| **Kombajn na zber lahôdkovej kukurice, fazule a špenátu** | | |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** | | |
| Dĺžka stroja bez adaptéra minimálne (m) | 9 |  |
| Šírka stroja maximálne (m) | 3,5 |  |
| Výška stroja maximálne (m) | 4,1 |  |
| Váha bez adaptéra maximálne (kg) | 17 000 |  |
| Výkon motora minimálne (kW) | 200 |  |
| Emisná norma EU Stage V minimálne TIER V | Áno | Vyberte položku. |
| Palivová nádrž minimálne (l) | 850 |  |
| Nádrž na DEF minimálne (l) | 40 |  |
| Objem zásobníka minimálne (m3) | 15 |  |
| Max. výsypná zdvihová sila minimálne (kg) | 6000 |  |
| Predpríprava na zber kukurice | Áno | Vyberte položku. |
| Predpríprava na zber špenátu | Áno | Vyberte položku. |
| **Adaptér na zber lahôdkovej kukurice** | | |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** | | |
| Počet riadkov minimálne | 6 |  |
| Medziriadková vzdialenosť minimálne (mm) | 750 |  |
| Medziriadková vzdialenosť maximálne (mm) | 770 |  |
| Plastové hroty | Áno | Vyberte položku. |
| **Veľkoobjemový prekladací náves** | | |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** | | |
| Kompatibilita s ponúkaným kombajnom | Áno | Vyberte položku. |
| Šírka zásobníka maximálne (mm) | 3350 |  |
| Celková výška maximálne (mm) | 3500 |  |
| Hmotnosť prázdneho prívesu maximálne (kg) | 8800 |  |
| Prípustná celková dovolená hmotnosť maximálne (kg) | 23000 |  |
| Objem zásobníka minimálne (m3) | 21 |  |
| Dĺžka zásobníka minimálne (mm) | 4000 |  |
| Užitočná hmotnosť minimálne (kg) | 11900 |  |
| Vyklápanie celého zásobníka | Áno | Vyberte položku. |
| Nakladacia výška maximálne (mm) | 2250 |  |
| **Cena za „Kombajn“ v EUR bez DPH** | |  |
| **Cena za „Adaptér na zber lahôdkovej kukurice“ v EUR bez DPH** | |  |
| **Cena za „Veľkoobjemový prekladací náves“ v EUR bez DPH** | |  |
| **Cena (suma spolu za všetky zariadenia) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 23 %** | |  |
| **Cena (suma spolu za všetky zariadenia) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača