**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Prútové brány a aplikátorom mikrogranulátu na ochranu rastlín** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovná šírka | min. 6 m |  |
| 2. | Transportná šírka | max. 2,9 m |  |
| 3. | Hmotnosť | min. 1 200 kg |  |
| 4. | 3-bodové uchytenie náradia | kategória II/III |  |
| 5. | Dĺžka hrotu | min. 120 mm |  |
| 6. | Priemer hrotu | min. 7 mm |  |
| 7. | Nastavenie prítlaku hydraulicky | áno |  |
| 8. | Oporné kolesá | min. 5 ks |  |
| 9. | Zásobník mikrogranulátu | min. 390 l |  |
| 10. | Priemer plniaceho otvoru | min. 350 mm |  |
| 11. | Riadiaca jednotka | áno |  |
| 12. | Hydraulický pohon ventilátoru | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: