**PRÍLOHA Č. 3.6**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy** |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup traktora vrátane príslušenstva** |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Časť 6. Náves s hydraulickou rukou**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Požadovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** | | | **Navrhovaná technická špecifikácia, resp. áno/nie** |
| Minimum | Maximum | Presne |
| 1. | Celková hmotnosť | kg | 8900 | 9500 |  |  |
| 2. | Nosnosť | kg | 7000 | 8000 |  |  |
| 3. | Maximálna povolená rýchlosť | km/hod | 35 | 40 |  |  |
| 4. | Korba rozmer | mm | 3500 x 2300 | 3600 x 2500 |  |  |
| 5. | Výška bočníc | mm | 1000 |  |  |  |
| 6. | Objem ložnej plochy | m3 | 8 | 10 |  |  |
| 7. | Výška nakladacej hrany | mm | 1228 | 1238 |  |  |
| 8. | Nosnosť ruky v 1 m | kg | 2600 | 2800 |  |  |
| 9. | Dosah ramena | m | 6,5 | 7,0 |  |  |
| 10. | Nosnosť ruky v 6,5 m | kg | 300 | 320 |  |  |
| 11. | Rýchlosť otáčania | s/stupeň | 13/180 |  |  |  |
| 12. | Objem olejovej nádrže | liter | 15 | 20 |  |  |
| 13. | Otočný rotátor | stupeň | 370 |  |  |  |
| 14. | Jednoduchá odpružená náprava ADR | áno | | | |  |
| 15. | Mechanická noha oja | áno | | | |  |
| 16. | Brzdová sústava | 2 hadicová | | | |  |
| 17. | Automatická parkovacia brzda | áno | | | |  |
| 18. | Automatický záťažový regulátor bŕzd | áno | | | |  |
| 19. | Ťažné oko | 40 mm | | | |  |
| 20. | Hydraulické vysýpanie korby | dozadu a do bokov | | | |  |
| 21. | Pripojenie na hydraulické okruhy traktora | áno | | | |  |
| 22. | Kolesá | 19/45-17 18 PR  20/55 -18 PR | | | |  |
| 23. | Hydraulická ruka s teleskopickým ramenom | Priamo na návese | | | |  |
| 24. | Zóna otočenia | stupeň | 360 |  |  |  |
| 25. | S mechanickým obmedzovačom | stupeň | 230 |  |  |  |
| 26. | Manuálne vysúvateľné držiaky operných nôh | áno | | | |  |
| 27. | Hydraulicky vysúvateľné hydraulické operné nohy | áno | | | |  |
| 28. | Ovládacie prvky hydrauliky priamo na ruke | áno | | | |  |
| 29. | Nezávislé teleskopické valce | áno | | | |  |
| 30. | Hydraulické spojky na konci ramena na príslušenstvo | Min. 4 | | | |  |
| 31. | Hydraulické kliešte (drapák) na odpad | áno | | | |  |

**Tu uviesť názov, výrobcu a typové označenie ponúkaného tovaru:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **požiadavky na služby súvisiace s predmetom zákazky** | **požadovaná hodnota** | **navrhovaná hodnota** |
| 1. | doprava tovaru na miesto dodania | áno |  |
| 2. | zaškolenie poverených pracovníkov | áno |  |

|  |
| --- |
|  |

vyplní uchádzač

..........................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača