**Ing. Jozef Rusňák - AGROPLANT**

66, 908 71 Moravský Svätý Ján

IČO: 30695775; IČ DPH: SK1020299841

Tel: +421 905 672118; E-mail: rusnakjunior@azet.sk

**Technická špecifikácia**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Vyorávač cibule – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:****áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovná šírka | 140 až 150 cm |  |
| 2. | Mechanický pohon | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Kĺbový hriadeľ s preťažovacou spojkou | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Pevné krájacie kotúče – 2ks s možnosťou nastavenia výšky | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Sieťové pásy – 2 ks so zámkovým spojením | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Valec na záhon s mechanickým výškovým nastavením | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Vyorávací hriadeľ | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Hydraulicky poháňané gumové pádlo voľne zavesené na reťazi | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Hydraulicky poháňaný rotačný natriasač v 1. osievacom páse | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Odkladanie do riadku s hydraulicky sklopiteľným medzi zásobníkom | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: