**Opis predmetu zákazky - Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Ľahká norná stena**

2. Predmetom zákazky je obstaranie ľahkých norných stien s príslušenstvom, ktoré sú určené najmä na vytvorenie bariéry zachytávajúcej uniknutú nebezpečnú látku na vodnej hladine. Ľahká norná stena bude využívaná ako technické riešenie pri likvidácií ekologických udalostí na vodných tokoch.

3. **Hlavný kód CPV:**

35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie

**Doplňujúci kód CPV:**

35100000-5 Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

7. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov od momentu prevzatia predmetu zákazky.

8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu, technickú dokumentáciu ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia vrátane uvedenia vhodných prostriedkov na čistenie, údržby nastavovania a dezinfekcie odporúčanej výrobcom, ktorá nebude mať nepriaznivý účinok na požadovaný tovar, alebo na používateľa. Všetky vyššie uvedené dokumenty sú požadované v slovenskom jazyku, vrátane záručných listov, resp. iných dokladov podľa druhu tovaru.

9. Centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

10. **Lehota dodania predmetu zákazky:**

Termín dodania je do 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dodávka bude jednorazová. Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

11. Predmet zákazky musí disponovať označením **CE**, potvrdzujúcim, že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.

Vzťahuje sa len na položku č.1.

**Úspešný uchádzač pri predkladaní ponúk predloží príslušný certifikát.**

12. Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

13.  **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom.** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  (uchádzač doplní len prázdne biele polia  N/A = neaplikuje sa)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu.** | |
| **položka č. 1. Ľahká norná stena** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom).** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie.** |
| **Množstvo: 98 ks** | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |  | |
| Opis: | Ľahká norná stena je určená ako prostriedok pre vykonávanie činností v Hasičskom a záchrannom zbore, najmä pri likvidácií ekologických udalostí, ako aj pri výcviku príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.  Musí byť:   * vyrobená z odolného materiálu, * mať vysokú pevnosť segmentu, * vybavená ohybným nepotopiteľným plavákom, * obsahovať teleskopické plastové tyče so záťažou, * dobre skladovateľná, * rozmer segmentu 4,50 m - 6,00 m, * jednoduché spájanie segmentov do seba pomocou plastového teleskopického čapu, * typ nornej steny: hrebeňového typu, * určená pre vodné toky s rýchlosťou prietoku až 1,2 m/s, * nízka hmotnosť segmentu a jednoduchá manipulácia, * možné ju použiť v náročných poveternostných podmienkach, * závažia na teleskopických tyčiach musia byť stabilizované po položení segmentov na vodnú hladinu.     Ilustračný obr. č. 1 | **N/A** |  |
| ***Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk:***  ***1:*** *Uviesť link na webovú stránku položky č.1 s technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list.*  ***V slovenskom alebo v českom jazyku.*** | |  | **N/A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom.** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  (uchádzač doplní len prázdne biele polia  N/A = neaplikuje sa)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu.** | |
| **položka č. 2. Kotviace prvky do tvrdého povrchu** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom).** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie.** |
| **Množstvo: 29 ks** | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |  | |
| Opis: | - kotviaci prvok do tvrdého povrchu | **N/A** |  |
| ***Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk:***  ***1:*** *Uviesť link na webovú stránku položky č.1 s technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list.*  ***V slovenskom alebo v českom jazyku.*** | |  | **N/A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom.** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  (uchádzač doplní len prázdne biele polia  N/A = neaplikuje sa)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu.** | |
| **položka č. 3. Plávajúce lano o dĺžke min. 8 m** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom).** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie.** |
| **Množstvo: 58 ks** | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |  | |
| Opis: | - plávajúce lano o dĺžke min. 8 m |  | **N/A** |
| ***Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk:***  ***1:*** *Uviesť link na webovú stránku položky č.1 s technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list.*  ***V slovenskom alebo v českom jazyku.*** | |  | **N/A** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom.** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  (uchádzač doplní len prázdne biele polia  N/A = neaplikuje sa)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu.** | |
| **položka č. 4. Oceľové karabíny OK SCREW** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom).** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie.** |
| **Množstvo: 58 ks** | | | |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Parameter** | **Špecifikácia** |  | |
| Opis: | - zámok key-lock,  - poistka zámku screw lock,  - nosnosť min. v pozdĺžnej 30 KN, priečnej 9 KN   a pri otvorenom zámku 8 KN,  - svetlosť min. 18 mm. |  | **N/A** |
| ***Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk:***  ***1:*** *Uviesť link na webovú stránku položky č.1 s technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list.*  ***V slovenskom alebo v českom jazyku.*** | |  | **N/A** |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*